Dernière mise-à-jour :

Oracle Solaris 10 - Administration Système N2

Présentation

Type d'Action (Article L. 6313-1) : Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.
Objectif : Maîtriser l'administration de base d'Oracle Solaris 10.
Public : Administrateurs Solaris 10.
Pré requis : Avoir suivi la formation Solaris 10 - Administration Système Niveau 1 ou posséder les compétences équivalentes.
Méthode d'apprentissage : Alternance entre un scénario pédagogique clair et précis et des travaux pratiques basés sur des cas et exemples concrets.
Type d'apprentissage : Apprentissage Accéléré.
Validation des acquis : Évaluations à l'aide de tests auto-correctifs.
Modalités : 21 heures.
Moyens pédagogiques : Support de cours en ligne téléchargeable au format PDF.
Ressources : Machine virtuelle Oracle Solaris 10.

Programme

Gestion du LVM SUN : SVM

Solaris Volume Manager,

Introduction,

Terminologie,

Volumes,

Noms des Volumes,

State Database,

Partitions logicielles,

Réserve de Tranches Dynamiques,

Fichiers Importants,

Gestion des meta devices,

T.P.#1 - Préparation du disque,

T.P.#2 - RAID 0 - Concaténation,

T.P.#3 - RAID 0 - Striping et Partitions Logicielles,

T.P.#4 - RAID 1 - Miroir,

T.P.#5 - Réserve de Tranches Dynamiques,

T.P.#6 - RAID 5 - Striping avec Parité Distribuée,

T.P.#7 - Quotas sur UFS,

Validation des acquis,

Commandes : metadb, metainit, metattach, metadetach, metaparam, metastat, metareplace, metaclear, metarename, metahs, growfs, edquota, quotaon, quotacheck, repquota.

Gestion du système de fichiers ZFS

Préparaton de la VM Solaris 10,

Introduction,

Solaris 10 et ZFS

Vocabuliare ZFS,

Commandes ZFS,

La Commande zpool,

La Commande zfs,

Tranches et ZFS,

TP #1 - Gérer le Stockage ZFS,

Visualiser l'aide en ligne,

Vérifier le statut du pool,

Créer un pool en miroir,

Ajouter des file systems à un pool existant,

Changer le point de montage d'un pool,

Ajouter un Hot Spare,

Observer l'actvité d'un pool,

Mettre en place un quota,

Mettre en place une réservation,

Créer et gérer des Snapshots,

Créer et gérer des Clônes,

Utiliser la compression,

Utiliser la De-duplication,

Utiliser le cryptage,

Remplacer un disque défectueux,

Détruire un pool,

Créer un pool en RAID-5,

Créer un pool en RAID-6,

Visualiser l'historique d'un pool,

Validation des acquis,

Commandes : zfs, zonecfg, zoneadm, zlogin.

Gestion des Zones

Solaris Containers,

Zone Globale,

Zone locale,

Small zone,

Big zone,

T.P. #1 - L'Installation d'une Zone Locale,

La Configuration de la Dataset de la Zone,

Installation d'une Zone,

Premier Démarrage de votre Zone,

Se Connecter à une Zone directement en tant que root,

Se Connecter à une Zone directement en tant qu'un Utilisateur,

T.P. #2 - Administration des Zones,

Partage de Fichiers entre la Zone Globale et une Zone Locale,

Retirer un Partage,

Allocation de Ressources CPU,

Fair Share Scheduler,

Allocation de Ressources en Mémoire,

Privilèges et Zones Locales,

Modification du Nom d'une Zone,

Modification de la Dataset d'une Zone,

Sauvegarde d'une Zone,

Restauration d'une Zone,

Création d'une Clone d'une Zone Locale,

Validation des acquis,

Commandes : zfs, zonecfg, zoneadm, zlogin.

Extrait du Cours

Solaris Volume Manager

Introduction

Le Solaris Volume Manager est un service évolué de la gestion de l'espace disque. Il a été introduit avec Solaris 9.

Le Solaris Volume Manager implémente les niveaux :

RAID 0 - Concaténation

RAID 0 - Striping

RAID 1 - Mirroring

RAID 5 - Striping avec parité distribuée

Sur un système SPARC, il existe 8 tranches tandis que sur un système x64/x86 il en existe 16. Sur un système x64/x86, la 8ième tranche est utilisée pour contenir le code pour le boot tandis que le 9ième est utilisée pour des secteurs alternatives sur certains systèmes. La commande format ne permet pas de manipuler plus de 8 tranches. Pour les systèmes x64/x86, il existe un logiciel sous licence GPL appelé dskpart qui permet de manipuler les 16 tranches. Le README se trouve à cette adresse.

Terminologie

Volumes

L'entité de base du Solaris Volume Manager est un volume. Un volume est composé d'un ensemble de tranches et apparait comme un disque logique via un pseudo-device autrement appelé un meta-device.

Noms des Volumes

Les noms des volumes sont générés dans les répertoires /dev/md/dsk et /dev/md/rdsk. Chaque volume possède un nom unique allant de d0 jusqu'à d127. Il n'y a pas de standardisation au niveau des noms. Par conséquent un RAID 5 peut avoir le nom d5, d0 ou d127 par exemple.

State Database

Les informations concernant la configuration courante du Solaris Volume Manager sont stockées dans la State Database. Il est nécessaire de copier cette base de données en plusieurs exemplaires, appelés des replicas ou répliques. Chaque réplique a une taille de 4 Mo par défaut (8192 blocks).

La création des copies de la State Database est la première opération à effectuer sur un serveur. Il est conseillé que les répliques résident dans des tranches dédiées à cet effet. Par convention on utilise la partition S7 des disques pour stocker les répliques.

La State Database joue un rôle très important sous Solaris Volume Manager. Quand intervient une désynchronisation entre des sous-miroirs, le système doit savoir où se trouvent les données valides.

Dans ce cas il va avoir une élection à majorité absolue entre les copies de la State Database. Pour cette raison il est nécessaire de créer au moins trois copie de cette dernière.

Qui plus est au moins la moitié des répliques doit être accessible lorsque le système est en cours de fonctionnement. Dans le cas contraire le système crash.

Au moins la moitié des répliques + 1 doit être accessible pour qu'un système puisse démarrer.

Dans le cas d'un système à 2 disques, si un disque tombe en panne, la règle des 50% +1 ne pourra jamais être respectée et le système crash en boucle.

Il est cependant possible de démarrer un système sans obtenir la majorité absolue. Pour cela on positionne le paramètre md:mirrored_root_flag=1 dans le fichier /etc/system :

echo "set md:mirrored_root_flag=1" >>/etc/system

Les répliques sont utilisées également comme zone de synchronisation des volume-miroirs (RAID 1). Un nombre insuffisant de répliques provoquerait une baisse significative des performances d'entrée/sortie pour les volumes en miroir. En général, on préconise la création d'au moins 2 répliques par volume RAID 1 jusqu'à une limite de 50 répliques par disque.

Partitions logicielles

Les Partitions logicielles ou soft partitions en anglais permettent de diviser des devices en plusieurs parties. Cette division permet de créer une multitude de systèmes de fichiers sur un device. Il est possible de créer ces partitions logicielles, soit à partir d'un volume, soit directement à partir d'une partition.

Réserve de Tranches Dynamiques

Une Réserve de Tranches Dynamiques ou hot spare pool en anglais est un ensemble de tranches disponibles en remplacement en cas d'une défaillance d'un disque composant un miroir ou un RAID-5. Lorsqu'une défaillance d'un disque survient, SVM va utiliser une partition de la Réserve de Tranches Dynamiques afin de remplacer ce disque. Il est nécessaire bien entendu que les tranches stockées dans la Réserve de Tranches Dynamiques soient d'une taille égale ou supérieure à la tranche à remplacer. Il est impératif d'ajouter les tranches par ordre de taille de la plus petite à la plus grande. En effet lorsque SVM recherche une partition de remplacement, celui-ci lit la liste des tranches dans l'ordre dans lequel celles-ci ont été ajoutées dans la réserve.

Fichiers Importants

/etc/lvm/mddb.cf

contient l'emplacement de la metadb et de ses répliques,

/kernel/drv/md.conf

reflète les informations du fichier mddb.cf. Il est nécessaire au fonctionnement du driver md.

Gestion des meta devices

LAB#1 - Préparation du disque

Préparez votre disque de la façon suivante :

tranche 3 de 20Mo minimum

tranche 4 d'une taille deux fois celle du tranche 5

tranche 5 et tranche 6 d'une taille égale.

Vous devez obtenir une table des partitions similaire à celle-ci :

partition> pri
Volume: My Disk
Current partition table (original):
Total disk cylinders available: 2607 + 2 (reserved cylinders)
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 root wm 68 - 1189 8.59GB (1122/0/0) 18024930
1 swap wu 1 - 67 525.56MB (67/0/0) 1076355
2 backup wm 0 - 2606 19.97GB (2607/0/0) 41881455
3 unassigned wm 1190 - 1192 23.53MB (3/0/0) 48195
4 unassigned wm 1193 - 1454 2.01GB (262/0/0) 4209030
5 unassigned wm 1455 - 1637 1.40GB (183/0/0) 2955960
6 unassigned wm 1639 - 1821 1.40GB (183/0/0) 2939895
7 home wm 1822 - 2606 6.01GB (785/0/0) 12611025
8 boot wu 0 - 0 7.84MB (1/0/0) 16065
9 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0

Voici quelques indications pour vous faciliter la tâche ci-dessus : Créez un répertoire /backup à la racine de votre système de fichiers, Créez un tar du contenu de /export/home et placez-le dans /backup, Démontez /export/home, Commentez la ligne /export/home dans le fichier /etc/vfstab, Lancez la commande format et choisissez le menu partitions, Diminuez la taille de la tranche 7 de façon à récupérer 4 Go d'espace disque, Créez la tranche 3 de 20mo, Créez la tranche 4 de 2Go, Créez les tranches 5 et 6 d'une taille égale, la somme étant équivalente à l'espace disque restant, Nommez la nouvelle table de partitions “My Table” en utilisant les menus partition > name, Montez au menu supérieur en utilisant la commande quit, Nommez le volume “My Disk” avec le menu volname, Sauvez votre table dans l'emplacement par défaut en utilisant la commande save, Quittez la commande format avec quit, Créez un nouveau FileSystem sur S7 avec la commande newfs /dev/dsk/c0t0d0s7, Éditez le fichier /etc/vfstab en supprimant le caractère # devant la ligne /export/home, Montez /export/home avec la commande mount /export/home, Restaurez le contenu du fichier tar dans /backup vers /export/home.

Vérifiez ensuite qu'il n'existe pas de State Database :

# metadb -i
metadb: unknown: aucune base de données existante

Créez maintenant la State Database ainsi que 2 répliques dans votre tranche 3 :

# metadb -f -a -c 3 c0t0d0s3
# metadb
flags first blk block count
a u 16 8192 /dev/dsk/c0t0d0s3
a u 8208 8192 /dev/dsk/c0t0d0s3
a u 16400 8192 /dev/dsk/c0t0d0s3

Les options de la commande sont :

-a : Permet d'ajouter une réplique.

-f : Permet de forcer un état de la metadb. Cette option est à utiliser lors de la création de la première réplique ou lors de la suppression de la dernière.

-c < n > : Permet de spécifier le nombre de répliques à ajouter sur une partition. Cette option permet de placer plusieurs répliques sur une seule partition.

Constatez le contenu du fichier /etc/lvm/mddb.cf :

# cat /etc/lvm/mddb.cf
#metadevice database location file do not hand edit
#driver minor_t daddr_t device id checksum
sd 3 16 id1,sd@SATA_____VBOX_HARDDISK____VB11d23ca4-8967fc4b/d -4385
sd 3 8208 id1,sd@SATA_____VBOX_HARDDISK____VB11d23ca4-8967fc4b/d -12577
sd 3 16400 id1,sd@SATA_____VBOX_HARDDISK____VB11d23ca4-8967fc4b/d -20769

ainsi que le fichier /kernel/drv/md.conf :

# cat /kernel/drv/md.conf
#
#pragma ident "@(#)md.conf 2.2 04/04/02 SMI"
#
# Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
# Use is subject to license terms.
#
# The parameters nmd and md_nsets are obsolete. The values for these
# parameters no longer have any meaning.
name="md" parent="pseudo" nmd=128 md_nsets=4;
# Begin MDD database info (do not edit)
mddb_bootlist1="sd:3:16:id1,sd@SATA_____VBOX_HARDDISK____VB11d23ca4-8967fc4b/d sd:3:8208:id1,sd@SATA_____VBOX_HARDDISK____VB11d23ca4-8967fc4b/d sd:3:16400:id1,sd@SATA_____VBOX_HARDDISK____VB11d23ca4-8967fc4b/d";
# End MDD database info (do not edit)

Constatez maintenant la création de la metadb :

# metadb -i
flags first blk block count
a u 16 8192 /dev/dsk/c0t0d0s3
a u 8208 8192 /dev/dsk/c0t0d0s3
a u 16400 8192 /dev/dsk/c0t0d0s3
r - la réplique ne contient pas d'informations de transfert de périphérique
o - réplique active avant la dernière modification de la configuration de la base de données du métapériphérique mddb
u - la réplique est mise à jour
l - le localisateur pour cette réplique a été lu avec succès
c - la réplique se trouvait dans /etc/lvm/mddb.cf
p - un patch a été appliqué à la réplique dans le noyau
m - la réplique est maître : elle est sélectionnée comme réplique d'entrée
W - la réplique contient des erreurs d'écriture de périphérique
a - la réplique est active, des validations ont lieu dans cette réplique
M - la réplique a rencontré des problèmes avec les blocs maîtres
D - la réplique a rencontré des problèmes avec les blocs de données
F - la réplique a rencontré des problèmes liés au format
S - la réplique est trop petite pour contenir la base de données actuelle
R - la réplique contenait des erreurs de lecture de périphérique

Créez ensuite un filesystem UFS sur le tranche 5 :

# newfs -v -b 4096 -m 10 /dev/rdsk/c0t0d0s5
newfs: construction d'un nouveau système de fichiers /dev/rdsk/c0t0d0s5 : (y/n)? y
pfexec mkfs -F ufs /dev/rdsk/c0t0d0s5 2955960 63 -1 4096 1024 32 10 3 4096 t 0 -1 8 256 n
Avertissement : 5448 secteur(s) du dernier cylindre n'ont pas été alloués
/dev/rdsk/c0t0d0s5: 2955960 secteurs dans 482 cylindres de 48 pistes, 128 secteurs
1443,3 Mo dans 69 groupes de cylindres (7 c/g, 21,00 Mo/g, 5056 i/g)
sauvegardes de super-blocs (pour fsck -F ufs -o b=#) at:
32, 43168, 86304, 129440, 172576, 215712, 258848, 301984, 345120, 388256,
2545056, 2588192, 2631328, 2674464, 2717600, 2752544, 2795680, 2838816,
2881952, 2925088

Montez votre tranche 5 à la racine de votre système de fichiers et créez un fichier appelé SVM test conteant la chaîne svm_test :

# mkdir /slice5
# mount /dev/dsk/c0t0d0s5 /slice5
# cd /slice5
# ls
lost+found
# echo "SVM test" > svm_test

LAB#2 - RAID 0 - Concaténation

Le Solaris Volume Manager peut être utilisé pour concaténer des tranches afin de créer un volume contigu. Afin d'y parvenir, il convient d'utiliser la commande metainit en passant en argument à la commande au moins une tranche démontée. Dans notre cas, vous allez concaténer les tranches 5 et 6 de votre disque. Saisissez donc les commandes suivantes :

# cd .. # umount /slice5 # metainit d0 2 1 c0t0d0s5 1 c0t0d0s6 d0: Concaténation/Bande configurée

Dans ce cas, vous avez créer un volume d0 de deux tranches qui se suivent physiquement. Le chiffre 2 indique le nombre de bandes tandis que les chiffres 1 indiquent le nombre de tranches par bande. Dans le cas d'un volume concaténé il devrait y avoir autant de bandes que de tranches. Constatez ensuite la création du volume en utilisant la commande metastat :

# metastat -p
d0 2 1 c0t0d0s5 \
1 c0t0d0s6
# metastat d0
d0: Concat/Stripe
Taille : 5895855 blocs (2,8 GB)
Bande 0 :
Périphérique Bloc de débu Base Redistribution
c0t0d0s5 0 Non Oui
Bande 1 :
Périphérique Bloc de débu Base Redistribution
c0t0d0s6 0 Non Oui
Device Relocation Information:
Device Reloc Device ID
c0t0d0 Oui id1,sd@SATA_____VBOX_HARDDISK____VB11d23ca4-8967fc4b

Montez ensuite le volume d0 et constatez l'espace disque libre :

# mount /dev/md/dsk/d0 /slice5
# df -h
Système de fichiers taille utilisé dispo capacité Monté sur
/dev/dsk/c0t0d0s0 8,5G 4,1G 4,3G 49% /
/devices 0K 0K 0K 0% /devices
ctfs 0K 0K 0K 0% /system/contract
proc 0K 0K 0K 0% /proc
mnttab 0K 0K 0K 0% /etc/mnttab
swap 1,5G 1016K 1,5G 1% /etc/svc/volatile
objfs 0K 0K 0K 0% /system/object
sharefs 0K 0K 0K 0% /etc/dfs/sharetab
/usr/lib/libc/libc_hwcap1.so.1
8,5G 4,1G 4,3G 49% /lib/libc.so.1
fd 0K 0K 0K 0% /dev/fd
swap 1,5G 112K 1,5G 1% /tmp
swap 1,5G 36K 1,5G 1% /var/run
mypool 341M 37K 340M 1% /mypool
/dev/dsk/c0t0d0s7 5,9G 6,0M 5,9G 1% /export/home
/dev/md/dsk/d0 1,4G 1,4M 1,2G 1% /slice5

Vous noterez que le volume monté ne reflète pas l'addition des deux tranches en termes de taille. En effet, pour l'instant le file system précédemment présent sur c0t0d0s5 n'occupe pas tout le volume d0. Afin d'étendre le file system à la taille maximale du volume, il convient d'utiliser la commande growfs :

# growfs -M /slice5 /dev/md/rdsk/d0
Avertissement : 2386 secteur(s) du dernier cylindre n'ont pas été alloués
/dev/md/rdsk/d0: 5895854 secteurs dans 960 cylindres de 48 pistes, 128 secteurs
2878,8 Mo dans 138 groupes de cylindres (7 c/g, 21,00 Mo/g, 5056 i/g)
sauvegardes de super-blocs (pour fsck -F ufs -o b=#) at:
32, 43168, 86304, 129440, 172576, 215712, 258848, 301984, 345120, 388256,
5505056, 5548192, 5591328, 5634464, 5677600, 5720736, 5763872, 5807008,
5850144, 5893280

Constatez ensuite la réussite de la commande :

# df -h
Système de fichiers taille utilisé dispo capacité Monté sur
/dev/dsk/c0t0d0s0 8,5G 4,1G 4,3G 49% /
/devices 0K 0K 0K 0% /devices
ctfs 0K 0K 0K 0% /system/contract
proc 0K 0K 0K 0% /proc
mnttab 0K 0K 0K 0% /etc/mnttab
swap 1,5G 1016K 1,5G 1% /etc/svc/volatile
objfs 0K 0K 0K 0% /system/object
sharefs 0K 0K 0K 0% /etc/dfs/sharetab
/usr/lib/libc/libc_hwcap1.so.1
8,5G 4,1G 4,3G 49% /lib/libc.so.1
fd 0K 0K 0K 0% /dev/fd
swap 1,5G 112K 1,5G 1% /tmp
swap 1,5G 36K 1,5G 1% /var/run
mypool 341M 37K 340M 1% /mypool
/dev/dsk/c0t0d0s7 5,9G 6,0M 5,9G 1% /export/home
/dev/md/dsk/d0 2,7G 2,8M 2,6G 1% /slice5

Naviguez ensuite au point de montage de votre volume et constatez la présence du fichier précédemment créé :

# cd /slice5
# ls
lost+found svm_test
# cat svm_test
SVM test

Créez ensuite un deuxième fichier de contrôle :

# echo "svm_test_2" > svm_test_2
# ls
lost+found svm_test svm_test_2

Constatez l'état du volume avec la commande metastat :

# metastat
d0: Concat/Stripe
Taille : 5895855 blocs (2,8 GB)
Bande 0 :
Périphérique Bloc de débu Base Redistribution
c0t0d0s5 0 Non Oui
Bande 1 :
Périphérique Bloc de débu Base Redistribution
c0t0d0s6 0 Non Oui
Device Relocation Information:
Device Reloc Device ID
c0t0d0 Oui id1,sd@SATA_____VBOX_HARDDISK____VB11d23ca4-8967fc4b

Afin de rajouter une tranche à un volume existant, il convient d'utiliser la commande metattach. Ajoutez donc la tranche c0t0d0s4 au volume d0 :

# metattach d0 c0t0d0s4
d0: composant connecté

Augmentez ensuite la taille du filesystem :

# growfs -M /slice5 /dev/md/rdsk/d0
Avertissement : 1996 secteur(s) du dernier cylindre n'ont pas été alloués
/dev/md/rdsk/d0: 10104884 secteurs dans 1645 cylindres de 48 pistes, 128 secteurs
4934,0 Mo dans 235 groupes de cylindres (7 c/g, 21,00 Mo/g, 5056 i/g)
sauvegardes de super-blocs (pour fsck -F ufs -o b=#) at:
32, 43168, 86304, 129440, 172576, 215712, 258848, 301984, 345120, 388256,
9681056, 9724192, 9767328, 9810464, 9853600, 9896736, 9939872, 9983008,
10026144, 10069280

Constatez la taille du volume :

# df -h
Système de fichiers taille utilisé dispo capacité Monté sur
/dev/dsk/c0t0d0s0 8,5G 4,1G 4,3G 49% /
/devices 0K 0K 0K 0% /devices
ctfs 0K 0K 0K 0% /system/contract
proc 0K 0K 0K 0% /proc
mnttab 0K 0K 0K 0% /etc/mnttab
swap 1,5G 1016K 1,5G 1% /etc/svc/volatile
objfs 0K 0K 0K 0% /system/object
sharefs 0K 0K 0K 0% /etc/dfs/sharetab
/usr/lib/libc/libc_hwcap1.so.1
8,5G 4,1G 4,3G 49% /lib/libc.so.1
fd 0K 0K 0K 0% /dev/fd
swap 1,5G 112K 1,5G 1% /tmp
swap 1,5G 36K 1,5G 1% /var/run
mypool 341M 37K 340M 1% /mypool
/dev/dsk/c0t0d0s7 5,9G 6,0M 5,9G 1% /export/home
/dev/md/dsk/d0 4,7G 4,8M 4,5G 1% /slice5

Constatez ensuite la présence de vos fichiers :

# pwd
/slice5
# ls
lost+found svm_test svm_test_2
# cat svm_test_2
svm_test_2

Démontez ensuite votre volume et supprimez-le grâce à la commande metaclear :

# cd ..
# umount /slice5
# metaclear d0
d0: Concaténation/Bande supprimée#

Montez ensuite la tranche c0t0d0s5 sur slice5 et constatez la présence de vos fichiers :

# mount /dev/dsk/c0t0d0s5 /slice5
# cd /slice5
# ls
lost+found svm_test svm_test_2

Notez que les fichiers et leurs contenus sont intacts.

Dans l'exemple précédent, vous avez créé un volume de tranches qui se suivent physiquement. Cette fois-ci, il convient de récupérer deux tranches orphelines sur votre disque. Créez donc un volume contenant les tranches 4 et 6 de votre disque :

# cd ..
# umount /slice5
# metainit d0 2 1 c0t0d0s4 1 c0t0d0s6
d0: Concaténation/Bande configurée
# newfs -v -b 4096 -m 10 /dev/md/rdsk/d0
newfs: construction d'un nouveau système de fichiers /dev/md/rdsk/d0 : (y/n)? y
pfexec mkfs -F ufs /dev/md/rdsk/d0 7148925 63 240 4096 1024 96 10 3 8192 t 0 -1 8 14 n
Avertissement : 2836 secteur(s) du dernier cylindre n'ont pas été alloués
/dev/md/rdsk/d0: 7148924 secteurs dans 473 cylindres de 240 pistes, 63 secteurs
3490,7 Mo dans 158 groupes de cylindres (3 c/g, 22,15 Mo/g, 2688 i/g)
sauvegardes de super-blocs (pour fsck -F ufs -o b=#) at:
32, 45456, 90880, 136304, 181728, 227152, 272576, 318000, 363424, 408848,
6722784, 6768208, 6813632, 6859056, 6904480, 6949904, 6995328, 7040752,
7086176, 7131600

Montez ce volume :

# mount /dev/md/dsk/d0 /slice5
# df -h
Système de fichiers taille utilisé dispo capacité Monté sur
/dev/dsk/c0t0d0s0 8,5G 4,1G 4,3G 49% /
/devices 0K 0K 0K 0% /devices
ctfs 0K 0K 0K 0% /system/contract
proc 0K 0K 0K 0% /proc
mnttab 0K 0K 0K 0% /etc/mnttab
swap 1,5G 1016K 1,5G 1% /etc/svc/volatile
objfs 0K 0K 0K 0% /system/object
sharefs 0K 0K 0K 0% /etc/dfs/sharetab
/usr/lib/libc/libc_hwcap1.so.1
8,5G 4,1G 4,3G 49% /lib/libc.so.1
fd 0K 0K 0K 0% /dev/fd
swap 1,5G 112K 1,5G 1% /tmp
swap 1,5G 36K 1,5G 1% /var/run
mypool 341M 37K 340M 1% /mypool
/dev/dsk/c0t0d0s7 5,9G 6,0M 5,9G 1% /export/home
/dev/md/dsk/d0 3,4G 3,4M 3,0G 1% /slice5

Vérifiez le contenu de votre volume :

# cd /slice5
# ls
lost+found

Vos fichiers de contrôle ne sont pas présents car ils sont stockés sur le file system sur c0t0d0s5 qui ne fait pas partie de ce d0.

Dernièrement, démontez votre volume et détruisez-le avec la commande metaclear :

# cd ..
# umount /slice5
# metaclear d0
d0: Concaténation/Bande supprimée#

…

<html>

Copyright © 2004-2017 Hugh Norris.<br><br> <a rel=“license” href=“http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/”><img alt=“Licence Creative Commons” style=“border-width:0” src=“http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/fr/88x31.png” /></a><br />Ce(tte) oeuvre est mise à disposition selon les termes de la <a rel=“license” href=“http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/”>Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France</a>.

</html>