Version : 2022.01

Dernière mise-à-jour :

LCF601 - Gestion des Paramètres du matériel et les Ressources

Contenu du Module

LCF601 - Gestion des Paramètres et les Ressources du Matériel

Contenu du Module

Présentation des Fichiers Spéciaux

LAB #1 - Commandes

1.1 - La Commande lspci

1.2 - La Commande lsusb

1.3 - La Commande dmidecode

LAB #2 - La Commande sysctl

2.1 - Répertoire /proc

Fichiers

Processeur

Interruptions système

Canaux DMA

Plages d'entrée/sortie

Périphériques

Modules

Statistiques de l'utilisation des disques

Partitions

Espaces de pagination

Statistiques d'utilisation du processeur

Statistiques d'utilisation de la mémoire

Version du noyau

Répertoires

ide/scsi

acpi

bus

net

sys

2.2 - Utilisation de la Commande sysctl

LAB #3 - Interprétation des informations dans /proc

3.1 - free

3.2 - uptime ou w

3.3 - iostat

3.4 - hdparm

3.5 - vmstat

3.6 - mpstat

3.7 - sar

Modules usb

udev

La Commande udevadm

Système de fichiers /sys

LAB #4 - Limiter les Ressources

4.1 - ulimit

4.2 - Groupes de Contrôle

La Limitation de la Mémoire

La Commande cgcreate

La Commande cgdelete

Le Fichier /etc/cgconfig.conf

La Commande cgconfigparser

Présentation des Fichiers Spéciaux

Dans l'ordinateur les périphériques sont reliés à un contrôleur qui communique avec le processeur à l'aide d'un bus. Le contrôleur ainsi que les périphériques nécessitent des pilotes. Sous Linux, les pilotes sont généralement fournis sous la forme d'un module. Chaque périphérique est représenté par un fichier spécial dans le répertoire /dev et c'est dans ce fichier que le système trouve les informations nécessaires pour s'adresser au pilote.

Important : Les périphériques qui nécessitent à ce que l'ordinateur soit éteint afin des les brancher/débrancher sont appelés communément Cold Plug Devices. Les périphériques qui peuvent être brancher/débrancher à chaud sont appelés des Hot Plug Devices.

Consultez le contenu du répertoire /dev :

[root@centos8 ~]# ls -l /dev | more
total 0
crw-r--r--. 1 root root 10, 235 Jun 28 02:04 autofs
drwxr-xr-x. 2 root root 180 Jun 28 02:04 block
drwxr-xr-x. 2 root root 100 Jun 28 02:04 bsg
drwxr-xr-x. 3 root root 60 Jun 28 02:04 bus
lrwxrwxrwx. 1 root root 3 Jun 28 02:04 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x. 2 root root 2940 Jun 28 02:04 char
drwxr-xr-x. 2 root root 80 Jun 28 02:04 cl_centos8
crw-------. 1 root root 5, 1 Jun 28 02:04 console
lrwxrwxrwx. 1 root root 11 Jun 28 02:04 core -> /proc/kcore
drwxr-xr-x. 10 root root 200 Jun 28 02:04 cpu
crw-------. 1 root root 10, 62 Jun 28 02:04 cpu_dma_latency
drwxr-xr-x. 6 root root 120 Jun 28 02:04 disk
brw-rw----. 1 root disk 253, 0 Jun 28 02:04 dm-0
brw-rw----. 1 root disk 253, 1 Jun 28 02:04 dm-1
drwxr-xr-x. 3 root root 80 Jun 28 02:04 dri
crw-rw----. 1 root video 29, 0 Jun 28 02:04 fb0
lrwxrwxrwx. 1 root root 13 Jun 28 02:04 fd -> /proc/self/fd
crw-rw-rw-. 1 root root 1, 7 Jun 28 02:04 full
crw-rw-rw-. 1 root root 10, 229 Jun 28 02:04 fuse
crw-------. 1 root root 245, 0 Jun 28 02:04 hidraw0
crw-------. 1 root root 10, 228 Jun 28 02:04 hpet
drwxr-xr-x. 3 root root 0 Jun 28 02:04 hugepages
crw-------. 1 root root 10, 183 Jun 28 02:04 hwrng
lrwxrwxrwx. 1 root root 12 Jun 28 02:04 initctl -> /run/initctl
drwxr-xr-x. 4 root root 280 Jun 28 02:04 input
crw-r--r--. 1 root root 1, 11 Jun 28 02:04 kmsg
lrwxrwxrwx. 1 root root 28 Jun 28 02:04 log -> /run/systemd/journal/dev-log
crw-rw----. 1 root disk 10, 237 Jun 28 02:04 loop-control
crw-rw----. 1 root lp 6, 0 Jun 28 02:04 lp0
crw-rw----. 1 root lp 6, 1 Jun 28 02:04 lp1
crw-rw----. 1 root lp 6, 2 Jun 28 02:04 lp2
crw-rw----. 1 root lp 6, 3 Jun 28 02:04 lp3
drwxr-xr-x. 2 root root 100 Jun 28 02:04 mapper
crw-------. 1 root root 10, 227 Jun 28 02:04 mcelog
crw-r-----. 1 root kmem 1, 1 Jun 28 02:04 mem
drwxrwxrwt. 2 root root 40 Jun 28 02:04 mqueue
drwxr-xr-x. 2 root root 60 Jun 28 02:04 net
crw-rw-rw-. 1 root root 1, 3 Jun 28 02:04 null
--More--

On peut noter dans la sortie de la commande que certains fichiers sont de type bloc (b), tandis que d'autre sont de type caractère (c).

...
brw-rw----. 1 root disk 8, 1 Jun 28 02:04 sda1
...
crw-rw-rw-. 1 root tty 5, 0 Jun 28 02:04 tty
...

La différence entre les deux repose sur le type de communication entre le système et le module. Dans le premier cas le système accède au périphérique par des coordonnées du bloc de données sur le support tandis que dans le deuxième cas la communication d'échange de données se fait octet par octet sans utiliser des tampons.

Les deux informations clefs du fichier spécial sont situées à la place de la taille d'un fichier normal et se nomment le majeur et le mineur :

le majeur identifie le pilote du périphérique et donc son contrôleur,

le mineur identifie le périphérique ou une particularité du périphérique telle une partition d'un disque.

LAB #1 - Commandes

1.1 - La Commande lspci

Cette commande vous renseigne sur les adaptateurs reliés aux bus PCI, AGP et PCI express :

[root@centos8 ~]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]
00:01.2 USB controller: Intel Corporation 82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II] (rev 01)
00:01.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller: Device 1234:1111 (rev 02)
00:03.0 Unclassified device [00ff]: Red Hat, Inc. Virtio memory balloon
00:07.0 SATA controller: Intel Corporation 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
00:12.0 Ethernet controller: Red Hat, Inc. Virtio network device
00:1e.0 PCI bridge: Red Hat, Inc. QEMU PCI-PCI bridge
00:1f.0 PCI bridge: Red Hat, Inc. QEMU PCI-PCI bridge

Pour obtenir de l'information sur un adaptateur spécifique, il convient d'utiliser la même commande avec l'option -v en spécifiant l'identifiant concerné :

[root@centos8 ~]# lspci -v -s 00:03.0
00:03.0 Unclassified device [00ff]: Red Hat, Inc. Virtio memory balloon
Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0005
Physical Slot: 3
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10
I/O ports at e000 [size=64]
Memory at fe400000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [84] Vendor Specific Information: VirtIO: <unknown>
Capabilities: [70] Vendor Specific Information: VirtIO: Notify
Capabilities: [60] Vendor Specific Information: VirtIO: DeviceCfg
Capabilities: [50] Vendor Specific Information: VirtIO: ISR
Capabilities: [40] Vendor Specific Information: VirtIO: CommonCfg
Kernel driver in use: virtio-pci

ou :

[root@centos8 ~]# lspci -vv -s 00:03.0
00:03.0 Unclassified device [00ff]: Red Hat, Inc. Virtio memory balloon
Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0005
Physical Slot: 3
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 10
Region 0: I/O ports at e000 [size=64]
Region 4: Memory at fe400000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [84] Vendor Specific Information: VirtIO: <unknown>
BAR=0 offset=00000000 size=00000000
Capabilities: [70] Vendor Specific Information: VirtIO: Notify
BAR=4 offset=00003000 size=00001000 multiplier=00000004
Capabilities: [60] Vendor Specific Information: VirtIO: DeviceCfg
BAR=4 offset=00002000 size=00001000
Capabilities: [50] Vendor Specific Information: VirtIO: ISR
BAR=4 offset=00001000 size=00001000
Capabilities: [40] Vendor Specific Information: VirtIO: CommonCfg
BAR=4 offset=00000000 size=00001000
Kernel driver in use: virtio-pci

Options de la commande

Les options de cette commande sont :

[root@centos8 ~]# lspci --help
lspci: invalid option -- '-'
Usage: lspci [<switches>]
Basic display modes:
-mm Produce machine-readable output (single -m for an obsolete format)
-t Show bus tree
Display options:
-v Be verbose (-vv or -vvv for higher verbosity)
-k Show kernel drivers handling each device
-x Show hex-dump of the standard part of the config space
-xxx Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)
-xxxx Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only)
-b Bus-centric view (addresses and IRQ's as seen by the bus)
-D Always show domain numbers
-P Display bridge path in addition to bus and device number
-PP Display bus path in addition to bus and device number
Resolving of device ID's to names:
-n Show numeric ID's
-nn Show both textual and numeric ID's (names & numbers)
-q Query the PCI ID database for unknown ID's via DNS
-qq As above, but re-query locally cached entries
-Q Query the PCI ID database for all ID's via DNS
Selection of devices:
-s [[[[<domain>]:]<bus>]:][<slot>][.[<func>]] Show only devices in selected slots
-d [<vendor>]:[<device>][:<class>] Show only devices with specified ID's
Other options:
-i <file> Use specified ID database instead of /usr/share/hwdata/pci.ids
-p <file> Look up kernel modules in a given file instead of default modules.pcimap
-M Enable `bus

1.2 - La Commande lsusb

Cette commande vous renseigne sur les adaptateurs reliés au bus usb :

[root@centos8 ~]# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
[root@centos8 ~]# lsusb -vt
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M

Options de la commande

Les options de cette commande sont :

[root@centos8 ~]# lsusb --help
Usage: lsusb [options]...
List USB devices
-v, --verbose
Increase verbosity (show descriptors)
-s [[bus]:][devnum]
Show only devices with specified device and/or
bus numbers (in decimal)
-d vendor:[product]
Show only devices with the specified vendor and
product ID numbers (in hexadecimal)
.LAB#1
-D device
Selects which device lsusb will examine
-t, --tree
Dump the physical USB device hierarchy as a tree
-V, --version
Show version of program
-h, --help
Show usage and help

1.3 - La Commande dmidecode

La commande dmidecode lit la table DMI (Desktop Management Interface) aussi appelée SMBIOS (System Management BIOS) et fourni les informations sur :

l'état du matériel actuel,

les extensions possibles.

[root@centos8 ~]# dmidecode
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.8 present.
11 structures occupying 511 bytes.
Table at 0x000F5870.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: SeaBIOS
Version: rel-1.14.0-0-g155821a1990b-prebuilt.qemu.org
Release Date: 04/01/2014
Address: 0xE8000
Runtime Size: 96 kB
ROM Size: 64 kB
Characteristics:
BIOS characteristics not supported
Targeted content distribution is supported
BIOS Revision: 0.0
Handle 0x0100, DMI type 1, 27 bytes
System Information
Manufacturer: QEMU
Product Name: Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)
Version: pc-i440fx-5.2
Serial Number: Not Specified
UUID: 95bd69e3-4a74-44a7-b58c-b74fbfb86df2
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: Not Specified
Family: Not Specified
Handle 0x0300, DMI type 3, 22 bytes
Chassis Information
Manufacturer: QEMU
Type: Other
Lock: Not Present
Version: pc-i440fx-5.2
Serial Number: Not Specified
Asset Tag: Not Specified
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Safe
Security Status: Unknown
OEM Information: 0x00000000
Height: Unspecified
Number Of Power Cords: Unspecified
Contained Elements: 0
SKU Number: Not Specified
Handle 0x0400, DMI type 4, 42 bytes
Processor Information
Socket Designation: CPU 0
Type: Central Processor
Family: Other
Manufacturer: QEMU
ID: 61 0F 00 00 FF FB 8B 07
Version: pc-i440fx-5.2
Voltage: Unknown
External Clock: Unknown
Max Speed: 2000 MHz
Current Speed: 2000 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Other
L1 Cache Handle: Not Provided
L2 Cache Handle: Not Provided
L3 Cache Handle: Not Provided
Serial Number: Not Specified
Asset Tag: Not Specified
Part Number: Not Specified
Core Count: 4
Core Enabled: 4
Thread Count: 1
Characteristics: None
Handle 0x0401, DMI type 4, 42 bytes
Processor Information
Socket Designation: CPU 1
Type: Central Processor
Family: Other
Manufacturer: QEMU
ID: 61 0F 00 00 FF FB 8B 07
Version: pc-i440fx-5.2
Voltage: Unknown
External Clock: Unknown
Max Speed: 2000 MHz
Current Speed: 2000 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Other
L1 Cache Handle: Not Provided
L2 Cache Handle: Not Provided
L3 Cache Handle: Not Provided
Serial Number: Not Specified
Asset Tag: Not Specified
Part Number: Not Specified
Core Count: 4
Core Enabled: 4
Thread Count: 1
Characteristics: None
Handle 0x1000, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Location: Other
Use: System Memory
Error Correction Type: Multi-bit ECC
Maximum Capacity: 4 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 1
Handle 0x1100, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x1000
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: Unknown
Data Width: Unknown
Size: 4 GB
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM 0
Bank Locator: Not Specified
Type: RAM
Type Detail: Other
Speed: Unknown
Manufacturer: QEMU
Serial Number: Not Specified
Asset Tag: Not Specified
Part Number: Not Specified
Rank: Unknown
Configured Memory Speed: Unknown
Minimum Voltage: Unknown
Maximum Voltage: Unknown
Configured Voltage: Unknown
Handle 0x1300, DMI type 19, 31 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x000BFFFFFFF
Range Size: 3 GB
Physical Array Handle: 0x1000
Partition Width: 1
Handle 0x1301, DMI type 19, 31 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00100000000
Ending Address: 0x0013FFFFFFF
Range Size: 1 GB
Physical Array Handle: 0x1000
Partition Width: 1
Handle 0x2000, DMI type 32, 11 bytes
System Boot Information
Status: No errors detected
Handle 0x7F00, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table

Options de la commande

Les options de cette commande sont :

[root@centos7 ~]# dmidecode --help
Usage: dmidecode [OPTIONS]
Options are:
-d, --dev-mem FILE Read memory from device FILE (default: /dev/mem)
-h, --help Display this help text and exit
-q, --quiet Less verbose output
-s, --string KEYWORD Only display the value of the given DMI string
-t, --type TYPE Only display the entries of given type
-u, --dump Do not decode the entries
--dump-bin FILE Dump the DMI data to a binary file
--from-dump FILE Read the DMI data from a binary file
-V, --version Display the version and exit

LAB #2 - La commande sysctl

2.1 - Répertoire /proc

Le répertoire /proc contient des fichiers et des répertoires virtuels. Le contenu de ces fichiers est créé dynamiquement lors de la consultation. Seul root peut consulter la totalité des informations dans le répertoire /proc.

[root@centos8 ~]# ls /proc
1 16391 19 2212 2427 2622 431 59 84 999 mdstat
10 16476 1931 2215 2428 2659 432 6 842 acpi meminfo
1007 16534 1956 2222 2431 2667 433 60 8465 buddyinfo misc
11 16576 1960 2226 2432 2686 434 61 866 bus modules
11805 16593 2 2230 2435 27 435 63 867 cgroups mounts
12 16598 20 2237 2439 28 436 64 868 cmdline mtrr
1219 16600 2007 2238 244 29 437 65 869 consoles net
1228 16613 2029 2241 2443 3 44 6568 87 cpuinfo pagetypeinfo
1232 16646 203 2244 2445 31 446 66 870 crypto partitions
1234 16673 2034 2247 2449 32 45 67 871 devices sched_debug
1235 16677 2037 2260 2451 33 46 674 872 diskstats schedstat
1247 16711 2054 2262 2465 34 47 68 874 dma scsi
13 16712 2062 2267 2472 35 4790 69 875 driver self
1307 16729 21 2268 2473 37 49 70 878 execdomains slabinfo
1339 16742 210 2274 2474 38 50 701 879 fb softirqs
1356 17 2118 2275 2475 39 5076 71 880 filesystems stat
14 1764 2121 2280 2476 4 51 714 884 fs swaps
1441 180 2124 2287 2478 40 52 72 887 interrupts sys
1443 181 2126 2292 2481 402 53 73 9 iomem sysrq-trigger
1444 1817 2156 23 2484 41 532 74 901 ioports sysvipc
1446 182 2160 2302 25 419 539 75 903 irq thread-self
14977 1828 2164 2307 2536 420 55 76 9144 kallsyms timer_list
15 1829 2165 2310 2539 421 568 8 916 kcore tty
15067 183 2167 2330 2571 422 569 808 918 keys uptime
1536 1845 2169 2332 2578 423 570 809 919 key-users version
1553 185 2177 2349 2579 425 571 81 921 kmsg vmallocinfo
15594 186 2187 2358 259 426 572 833 969 kpagecgroup vmstat
15735 187 2190 2373 2593 427 573 835 986 kpagecount zoneinfo
16 1880 2194 2384 26 428 574 837 989 kpageflags
16165 1883 22 239 2602 43 575 838 990 loadavg
16167 1888 2204 241 2608 430 576 839 993 locks

Fichiers

Processeur

[root@centos8 ~]# cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 6
model name : Common KVM processor
stepping : 1
microcode : 0x1
cpu MHz : 1999.987
cache size : 16384 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 4
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips : 3999.97
clflush size : 64
cache_alignment : 128
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 1
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 6
model name : Common KVM processor
stepping : 1
microcode : 0x1
cpu MHz : 1999.987
cache size : 16384 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 4
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips : 3999.97
clflush size : 64
cache_alignment : 128
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 2
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 6
model name : Common KVM processor
stepping : 1
microcode : 0x1
cpu MHz : 1999.987
cache size : 16384 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 2
cpu cores : 4
apicid : 2
initial apicid : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips : 3999.97
clflush size : 64
cache_alignment : 128
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 3
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 6
model name : Common KVM processor
stepping : 1
microcode : 0x1
cpu MHz : 1999.987
cache size : 16384 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 3
cpu cores : 4
apicid : 3
initial apicid : 3
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips : 3999.97
clflush size : 64
cache_alignment : 128
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 4
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 6
model name : Common KVM processor
stepping : 1
microcode : 0x1
cpu MHz : 1999.987
cache size : 16384 KB
physical id : 1
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 4
apicid : 4
initial apicid : 4
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips : 3999.97
clflush size : 64
cache_alignment : 128
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 5
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 6
model name : Common KVM processor
stepping : 1
microcode : 0x1
cpu MHz : 1999.987
cache size : 16384 KB
physical id : 1
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 4
apicid : 5
initial apicid : 5
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips : 3999.97
clflush size : 64
cache_alignment : 128
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 6
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 6
model name : Common KVM processor
stepping : 1
microcode : 0x1
cpu MHz : 1999.987
cache size : 16384 KB
physical id : 1
siblings : 4
core id : 2
cpu cores : 4
apicid : 6
initial apicid : 6
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips : 3999.97
clflush size : 64
cache_alignment : 128
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 7
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 6
model name : Common KVM processor
stepping : 1
microcode : 0x1
cpu MHz : 1999.987
cache size : 16384 KB
physical id : 1
siblings : 4
core id : 3
cpu cores : 4
apicid : 7
initial apicid : 7
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips : 3999.97
clflush size : 64
cache_alignment : 128
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

Interruptions système

[root@centos8 ~]# cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
0: 109 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 9 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 1 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 47098 0 0 0 IO-APIC 10-fasteoi virtio0
11: 0 0 31 0 0 0 0 0 IO-APIC 11-fasteoi uhci_hcd:usb1
12: 0 0 0 15 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 7376 0 144 0 0 0 0 84588 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 294912-edge virtio1-config
25: 0 0 0 0 0 5640 0 16 PCI-MSI 294913-edge virtio1-input.0
26: 36 0 0 5058 0 0 0 0 PCI-MSI 294914-edge virtio1-output.0
27: 0 16008 0 9431 0 0 0 0 PCI-MSI 114688-edge ahci[0000:00:07.0]
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 870537 771900 1117711 288839 833717 502365 758229 405110 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 2 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 178171 67749 43116 65994 71361 118585 54139 53452 Rescheduling interrupts
CAL: 11095 11007 10841 10343 14679 9998 12165 12443 Function call interrupts
TLB: 2295 2297 2000 1728 2330 2338 1991 1861 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 288 288 288 288 288 288 288 288 Machine check polls
HYP: 0 0 0 0 0 0 0 0 Hypervisor callback interrupts
HRE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS: 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event

Important : Un pilote de périphérique demande au processeur de fournir un service en utilisant un IRQ. Quand la demande est faite, le processeur interrompe ses activités et passe le contrôle au pilote identifié par l'IRQ. Techniquement l'attribution d'un IRQ à un périphérique doit être exclusive. Dans le cas où deux périphériques demandent un service en même temps, c'est le périphérique ayant l'IRQ le plus bas qui est prioritaire.

Canaux DMA

[root@centos8 ~]# cat /proc/dma
4: cascade

Plages d'entrée/sortie

root@centos8 ~]# cat /proc/ioports | more
0000-0cf7 : PCI Bus 0000:00
0000-001f : dma1
0020-0021 : pic1
0040-0043 : timer0
0050-0053 : timer1
0060-0060 : keyboard
0064-0064 : keyboard
0070-0077 : rtc0
0080-008f : dma page reg
00a0-00a1 : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : fpu
0170-0177 : 0000:00:01.1
0170-0177 : ata_piix
01f0-01f7 : 0000:00:01.1
01f0-01f7 : ata_piix
0376-0376 : 0000:00:01.1
0376-0376 : ata_piix
03c0-03df : vga+
03f6-03f6 : 0000:00:01.1
03f6-03f6 : ata_piix
--More--

Important - Si deux périphériques ont le même port, les deux périphériques seront inutilisables.

Périphériques

[root@centos8 ~]# cat /proc/devices
Character devices:
1 mem
4 /dev/vc/0
4 tty
4 ttyS
5 /dev/tty
5 /dev/console
5 /dev/ptmx
7 vcs
10 misc
13 input
21 sg
29 fb
128 ptm
136 pts
162 raw
180 usb
188 ttyUSB
189 usb_device
202 cpu/msr
203 cpu/cpuid
226 drm
244 aux
245 hidraw
246 usbmon
247 bsg
248 watchdog
249 ptp
250 pps
251 rtc
252 dax
253 tpm
254 gpiochip
Block devices:
8 sd
9 md
11 sr
65 sd
66 sd
67 sd
68 sd
69 sd
70 sd
71 sd
128 sd
129 sd
130 sd
131 sd
132 sd
133 sd
134 sd
135 sd
253 device-mapper
254 mdp
259 blkext

Modules

[root@centos8 ~]# cat /proc/modules | more
xt_CHECKSUM 16384 1 - Live 0xffffffffc09a8000
ipt_MASQUERADE 16384 3 - Live 0xffffffffc09a3000
xt_conntrack 16384 1 - Live 0xffffffffc099e000
ipt_REJECT 16384 2 - Live 0xffffffffc0999000
nft_compat 20480 16 - Live 0xffffffffc0993000
nf_nat_tftp 16384 0 - Live 0xffffffffc098b000
nft_objref 16384 1 - Live 0xffffffffc0986000
nf_conntrack_tftp 16384 3 nf_nat_tftp, Live 0xffffffffc0981000
nft_counter 16384 33 - Live 0xffffffffc097c000
tun 53248 1 - Live 0xffffffffc096e000
bridge 192512 0 - Live 0xffffffffc093e000
stp 16384 1 bridge, Live 0xffffffffc0939000
llc 16384 2 bridge,stp, Live 0xffffffffc0930000
nft_fib_inet 16384 1 - Live 0xffffffffc08f5000
nft_fib_ipv4 16384 1 nft_fib_inet, Live 0xffffffffc08ed000
nft_fib_ipv6 16384 1 nft_fib_inet, Live 0xffffffffc08e8000
nft_fib 16384 3 nft_fib_inet,nft_fib_ipv4,nft_fib_ipv6, Live 0xffffffffc08e3000
nft_reject_inet 16384 5 - Live 0xffffffffc08de000
nf_reject_ipv4 16384 2 ipt_REJECT,nft_reject_inet, Live 0xffffffffc08d9000
nf_reject_ipv6 16384 1 nft_reject_inet, Live 0xffffffffc08d4000
nft_reject 16384 1 nft_reject_inet, Live 0xffffffffc08cf000
--More--

Statistiques de l'utilisation des disques

[root@centos8 ~]# cat /proc/diskstats
8 0 sda 15481 112 1445637 154103 10272 2377 277530 890611 0 237219 1044714 0 0 0 0
8 1 sda1 402 3 66754 13349 31 18 392 4632 0 2824 17981 0 0 0 0
8 2 sda2 14915 109 1375516 140528 8450 2359 277138 869788 0 225416 1010316 0 0 0 0
8 16 sdb 230 0 5991 36 0 0 0 0 0 110 36 0 0 0 0
11 0 sr0 10 0 4 2 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0
253 0 dm-0 11651 0 1364532 72138 12121 0 288727 1208138 0 227630 1280276 0 0 0 0
253 1 dm-1 104 0 4440 79 0 0 0 0 0 71 79 0 0 0 0

Partitions

[root@centos8 ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 0 33554432 sda
8 1 1048576 sda1
8 2 32504832 sda2
8 16 4194304 sdb
11 0 1048575 sr0
253 0 29143040 dm-0
253 1 3358720 dm-1

Espaces de pagination

[root@centos8 ~]# cat /proc/swaps
Filename Type Size Used Priority
/dev/dm-1 partition 3358716 0 -2

Statistiques d'utilisation du processeur

[root@centos8 ~]# cat /proc/loadavg
0.00 0.00 0.00 1/697 16936

Statistiques d'utilisation de la mémoire

[root@centos8 ~]# cat /proc/meminfo
MemTotal: 3825032 kB
MemFree: 1862116 kB
MemAvailable: 2420560 kB
Buffers: 3300 kB
Cached: 750496 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 315572 kB
Inactive: 1400260 kB
Active(anon): 1856 kB
Inactive(anon): 974728 kB
Active(file): 313716 kB
Inactive(file): 425532 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 3358716 kB
SwapFree: 3358716 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 962004 kB
Mapped: 261084 kB
Shmem: 14552 kB
KReclaimable: 46980 kB
Slab: 118396 kB
SReclaimable: 46980 kB
SUnreclaim: 71416 kB
KernelStack: 11280 kB
PageTables: 46532 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 5271232 kB
Committed_AS: 5072744 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
Percpu: 5920 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages: 546816 kB
ShmemHugePages: 0 kB
ShmemPmdMapped: 0 kB
FileHugePages: 0 kB
FilePmdMapped: 0 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
Hugetlb: 0 kB
DirectMap4k: 173944 kB
DirectMap2M: 4020224 kB

Version du noyau

[root@centos8 ~]# cat /proc/version
Linux version 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (mockbuild@kbuilder.bsys.centos.org) (gcc version 8.4.1 20200928 (Red Hat 8.4.1-1) (GCC)) #1 SMP Tue Jun 1 16:14:33 UTC 2021

Répertoires

ide/scsi

Ce répertoire contient des répertoires dans lesquels se trouvent des informations sur la capacité, le type et la géométrie des disques.

acpi

Ce répertoire contient des informations sur la gestion de l'énérgie, les températures, les vitesses de ventilateurs, la charge des batteries.

bus

Ce répertoire contient un sous-répertoire par bus.

net

Ce répertoire contient des informations sur le réseau.

sys

Ce répertoire contient des paramètres du noyau. Certains des fichiers dans ce répertoire sont accessibles en écriture par root en temps réel. Par exemple pour éviter des attaques réseau DoS utilisant la commande ping, saisissez la commande suivante :

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all [Entrée]

Cette commande a pour résultat d'ignorer les reqûetes ping.

2.2 - Utilisation de la Commande sysctl

Les fichiers dans le répertoire /proc/sys peuvent être administrés par la commande sysctl en temps réel.

La commande sysctl applique les règles consignés dans le fichier /etc/sysctl.conf au démarrage de la machine.

Saisissez la commande :

[root@centos8 ~]# cat /etc/sysctl.conf
# sysctl settings are defined through files in
# /usr/lib/sysctl.d/, /run/sysctl.d/, and /etc/sysctl.d/.
#
# Vendors settings live in /usr/lib/sysctl.d/.
# To override a whole file, create a new file with the same in
# /etc/sysctl.d/ and put new settings there. To override
# only specific settings, add a file with a lexically later
# name in /etc/sysctl.d/ and put new settings there.
#
# For more information, see sysctl.conf(5) and sysctl.d(5).
[root@centos8 ~]# ls -l /etc/sysctl.d/
total 0
lrwxrwxrwx. 1 root root 14 Mar 16 15:42 99-sysctl.conf -> ../sysctl.conf
[root@centos8 ~]# ls -l /usr/lib/sysctl.d/
total 24
-rw-r--r--. 1 root root 1810 Dec 22 2020 10-default-yama-scope.conf
-rw-r--r--. 1 root root 524 Mar 16 15:42 50-coredump.conf
-rw-r--r--. 1 root root 1270 Mar 16 15:42 50-default.conf
-rw-r--r--. 1 root root 246 Jun 15 2020 50-libkcapi-optmem_max.conf
-rw-r--r--. 1 root root 636 Mar 16 15:42 50-pid-max.conf
-rw-r--r--. 1 root root 499 Nov 26 2019 60-libvirtd.conf
[root@centos8 ~]# cat /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf
# This file is part of systemd.
#
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
# (at your option) any later version.
# See sysctl.d(5) and core(5) for documentation.
# To override settings in this file, create a local file in /etc
# (e.g. /etc/sysctl.d/90-override.conf), and put any assignments
# there.
# System Request functionality of the kernel (SYNC)
#
# Use kernel.sysrq = 1 to allow all keys.
# See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/sysrq.html for a list
# of values and keys.
kernel.sysrq = 16
# Append the PID to the core filename
kernel.core_uses_pid = 1
# https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1689346
kernel.kptr_restrict = 1
# Source route verification
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
# Do not accept source routing
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
# Promote secondary addresses when the primary address is removed
net.ipv4.conf.all.promote_secondaries = 1
# Fair Queue CoDel packet scheduler to fight bufferbloat
net.core.default_qdisc = fq_codel
# Enable hard and soft link protection
fs.protected_hardlinks = 1
fs.protected_symlinks = 1

Les options de la commande sysctl sont :

[root@centos8 ~]# sysctl --help
Usage:
sysctl [options] [variable[=value] ...]
Options:
-a, --all display all variables
-A alias of -a
-X alias of -a
--deprecated include deprecated parameters to listing
-b, --binary print value without new line
-e, --ignore ignore unknown variables errors
-N, --names print variable names without values
-n, --values print only values of the given variable(s)
-p, --load[=<file>] read values from file
-f alias of -p
--system read values from all system directories
-r, --pattern <expression>
select setting that match expression
-q, --quiet do not echo variable set
-w, --write enable writing a value to variable
-o does nothing
-x does nothing
-d alias of -h
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see sysctl(8).

Important : Consultez la page de la traduction du manuel de sysctl ici pour comprendre la commande.

LAB#3 - Interprétation des informations dans /proc

Les informations brutes stockées dans /proc peuvent être interprétées grâce à l'utilisation des commandes dites de gestion des performances :

free,

uptime et w,

iostat,

hdparm,

vmstat,

mpstat,

sar.

3.1 - La Commande free

La commande free permet de donner l’état de la mémoire totale, libre, partagée, swap et bufferisée. Saisissez donc la commande suivante :

[root@centos8 ~]# free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3735 1135 1818 14 782 2363
Swap: 3279 0 3279

Dans le cas de cet exemple, nous pouvons constater que l’affichage montre :

3735 Mo de mémoire physique totale,

1135 Mo de mémoire physique utilisée et 1818 Mo de mémoire physique libre,

3279 Mo de mémoire swap totale et 0 Mo de swap utilisé

Les options de cette commande sont :

[root@centos8 ~]# free --help
Usage:
free [options]
Options:
-b, --bytes show output in bytes
--kilo show output in kilobytes
--mega show output in megabytes
--giga show output in gigabytes
--tera show output in terabytes
--peta show output in petabytes
-k, --kibi show output in kibibytes
-m, --mebi show output in mebibytes
-g, --gibi show output in gibibytes
--tebi show output in tebibytes
--pebi show output in pebibytes
-h, --human show human-readable output
--si use powers of 1000 not 1024
-l, --lohi show detailed low and high memory statistics
-t, --total show total for RAM + swap
-s N, --seconds N repeat printing every N seconds
-c N, --count N repeat printing N times, then exit
-w, --wide wide output
--help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see free(1).

3.2 - Les Commandes uptime et w

Chacune des ces commandes indique la charge moyenne du ou des processeurs depuis 1 minute, 5 minutes et 15 minutes :

[root@centos8 ~]# uptime
04:39:03 up 1 day, 2:34, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
[root@centos8 ~]# w
04:39:04 up 1 day, 2:34, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
trainee pts/0 10.0.2.1 03:58 0.00s 0.11s 0.02s sshd: trainee [priv]

Les valeurs load average ou charge moyenne indiquent le nombre moyen de processus en cours de traitement ou en attente pour la période concernée.

Par exemple si les valeurs sur un système muni d'un seul processeur étaient 3,48 4,00 3,85 ceci indiquerait que le processeur a du mal à traiter les processus mettant en moyenne :

2,48 processus en attente dans la dernière minute,

3,00 processus en attente dans les dernières 5 minutes,

2,85 processus en attente dans les dernières 15 minutes.

Les options de ces commandes sont :

[root@centos8 ~]# uptime --help
Usage:
uptime [options]
Options:
-p, --pretty show uptime in pretty format
-h, --help display this help and exit
-s, --since system up since
-V, --version output version information and exit
For more details see uptime(1).
[root@centos8 ~]# w --help
Usage:
w [options]
Options:
-h, --no-header do not print header
-u, --no-current ignore current process username
-s, --short short format
-f, --from show remote hostname field
-o, --old-style old style output
-i, --ip-addr display IP address instead of hostname (if possible)
--help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see w(1).

3.3 - La Commande iostat

La commande iostat affiche des statistiques sur l'utilisation des disques, des terminaux et des lecteurs de cartouche :

[root@centos8 ~]# iostat
bash: iostat: command not found...
Install package 'sysstat' to provide command 'iostat'? [N/y] y
* Waiting in queue...
The following packages have to be installed:
lm_sensors-libs-3.4.0-22.20180522git70f7e08.el8.x86_64 Lm_sensors core libraries
sysstat-11.7.3-5.el8.x86_64 Collection of performance monitoring tools for Linux
Proceed with changes? [N/y] y
* Waiting in queue...
* Waiting for authentication...
* Waiting in queue...
* Downloading packages...
* Requesting data...
* Testing changes...
* Installing packages...
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 29/06/21 _x86_64_(8 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.03 0.00 0.03 0.01 0.00 99.93
Device tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 0.28 7.67 1.49 735338 142510
sdb 0.00 0.03 0.00 2995 0
scd0 0.00 0.00 0.00 2 0
dm-0 0.26 7.25 1.55 694786 148837
dm-1 0.00 0.02 0.00 2220 0

Au-dessous de la première ligne indiquant la version du noyau du système et son nom d'hôte ainsi que la date actuelle, iostat affiche une vue d'ensemble de l'utilisation CPU moyenne du système depuis le dernier démarrage. Le rapport d'utilisation du CPU inclut les pourcentages suivants :

%user - Pourcentage de temps passé en mode utilisateur (exécutant des applications, etc.)

%nice - Pourcentage de temps passé en mode utilisateur (pour les processus qui ont modifié leur priorité de programmation à l'aide de la commande nice)

%system - Pourcentage de temps passé en mode noyau

%steal - Pourcentage du temps passé par des CPU virtuels en attendant que l'hyperviseur s'occupe d'un autre CPU virtuel.

%iowait - Pourcentage du temps passé à attendre les entrées et les sorties des disques.

%idle - Pourcentage de temps passé en inactivité

Notez la valeur de %iowait. Dans le cas où ce pourcentage est trop élévé, ceci indique que le processeur passe son temps à attendre les entrées et les sorties de disque.

Au-dessous du rapport d'utilisation du CPU de la sortie de la commande iostat figure le rapport d'utilisation des périphériques. Ce dernier contient une ligne pour chaque périphérique disque du système et inclut les informations suivantes :

La spécification du périphérique.

Le nombre de transferts (ou opérations d'E/S) par seconde.

Le nombre de blocs de KB lus par seconde.

Le nombre de blocs de KB écrits par seconde.

Le nombre total de KB lus.

Le nombre total de KB écrits.

Dernièrement, pour voir les statistiques étendues des disques, utilisez la commande suivante :

[root@centos8 ~]# iostat -d -x
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 30/06/21 _x86_64_ (8 CPU)
Device r/s w/s rkB/s wkB/s rrqm/s wrqm/s %rrqm %wrqm r_await w_await aqu-sz rareq-sz wareq-sz svctm %util
sda 0.20 0.16 11.67 1.81 0.00 0.03 0.48 17.45 6.79 69.99 0.01 58.28 11.33 9.13 0.33
sdb 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 8.81 0.00 0.51 0.00
scd0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.90 0.00
dm-0 0.12 0.19 3.98 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 79.07 0.02 32.88 10.07 10.34 0.32
dm-1 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 21.35 0.00 0.68 0.00

Les options de cette commande sont :

[root@centos8 ~]# iostat --help
Usage: iostat [ options ] [ <interval> [ <count> ] ]
Options are:
[ -c ] [ -d ] [ -h ] [ -k | -m ] [ -N ] [ -s ] [ -t ] [ -V ] [ -x ] [ -y ] [ -z ]
[ -j { ID | LABEL | PATH | UUID | ... } ] [ --human ] [ -o JSON ]
[ [ -H ] -g <group_name> ] [ -p [ <device> [,...] | ALL ] ]
[ <device> [...] | ALL ]

3.4 - La Commande hdparm

Pour surveiller la vitesse des entrées et des sorties du disque, vous pouvez utiliser la commande hdparm :

[root@centos8 ~]# hdparm -t /dev/sda
/dev/sda:
Timing buffered disk reads: 1410 MB in 3.00 seconds = 469.98 MB/sec

3.5 - La Commande vmstat

La commande vmstat affiche des statistiques sur la mémoire, la pagination et la charge ponctuelle du processeur :

[root@centos8 ~]# vmstat 1 10
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 0 1765216 2256 866336 0 0 3 0 9 12 0 0 100 0 0
0 0 0 1765136 2256 866336 0 0 0 0 57 80 0 0 100 0 0
0 0 0 1765136 2256 866376 0 0 0 0 54 77 0 0 100 0 0
0 0 0 1765136 2256 866376 0 0 0 0 66 100 0 0 100 0 0
0 0 0 1765136 2256 866376 0 0 0 0 103 125 0 0 100 0 0
0 0 0 1765108 2256 866376 0 0 0 0 64 86 0 0 100 0 0
0 0 0 1765108 2256 866376 0 0 0 0 62 88 0 0 100 0 0
0 0 0 1765108 2256 866376 0 0 0 0 68 97 0 0 100 0 0
0 0 0 1765108 2256 866376 0 0 0 0 60 88 0 0 100 0 0
0 0 0 1765108 2256 866376 0 0 0 0 177 251 0 0 100 0 0

La première ligne subdivise le champ en six catégories à savoir : processus, mémoire, swap, E/S, système et CPU sur lesquelles elle donne des statistiques. La seconde ligne identifie de manière encore plus détaillée chacun des champs, permettant ainsi de parcourir simplement et rapidement l'ensemble des données lors de la recherche de statistiques spécifiques.

Les champs relatifs aux processus sont les suivants :

r — Le nombre de processus exécutables attendant d'avoir accès au CPU

b — Le nombre de processus exécutables dans un état de veille qui ne peut être interrompu

Les champs relatifs à la mémoire sont les suivants :

swpd — La quantité de mémoire virtuelle utilisée

free — La quantité de mémoire libre

buff — La quantité de mémoire utilisée par les tampons (ou buffers)

cache — La quantité de mémoire utilisée comme cache de pages

Les champs relatifs au swap sont les suivants :

si — La quantité de mémoire chargée depuis le disque

so — La quantité de mémoire déchargée sur le disque

Les champs relatifs aux Entrées/Sorties (E/S) sont les suivants :

bi — Blocs envoyés vers un périphérique blocs

bo— Blocs reçus d'un périphérique blocs

Les champs relatifs au système sont les suivants :

in — Nombre d'interruptions par seconde

cs — Nombre de changements de contexte par seconde

Les champs relatifs au CPU sont les suivants :

us — Le pourcentage de temps pendant lequel le CPU exécute un code de niveau utilisateur

sy — Le pourcentage de temps pendant lequel le CPU exécute un code de niveau système

id — Le pourcentage de temps pendant lequel le CPU était inoccupé

wa — Attente d'E/S

Les options de cette commande sont :

[root@centos8 ~]# vmstat --help
Usage:
vmstat [options] [delay [count]]
Options:
-a, --active active/inactive memory
-f, --forks number of forks since boot
-m, --slabs slabinfo
-n, --one-header do not redisplay header
-s, --stats event counter statistics
-d, --disk disk statistics
-D, --disk-sum summarize disk statistics
-p, --partition <dev> partition specific statistics
-S, --unit <char> define display unit
-w, --wide wide output
-t, --timestamp show timestamp
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see vmstat(8).

Important : Par défaut la commande vmstat affiche des informations depuis le démarrage du système.

3.6 - La Commande mpstat

La commande mpstat affiche des statistiques détaillées sur le CPU :

[root@centos8 ~]# mpstat
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 29/06/21 _x86_64_(8 CPU)
04:53:22 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
04:53:22 all 0.03 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 99.92

Dans le cas où vous avez plusieurs processeurs ou coeurs, vous pouvez visualiser ces mêmes informations par unité de traitement :

[root@centos8 ~]# mpstat -P ALL
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 29/06/21 _x86_64_(8 CPU)
04:54:28 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
04:54:28 all 0.03 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 99.92
04:54:28 0 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 99.94
04:54:28 1 0.02 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 99.91
04:54:28 2 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 99.90
04:54:28 3 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.95
04:54:28 4 0.05 0.00 0.02 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 99.88
04:54:28 5 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 99.92
04:54:28 6 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 99.95
04:54:28 7 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 99.94

Pour afficher 5 jeux de statistiques à des intervales de 2 secondes pour tous les unités de traitement, il convient d'utiliser la commande suivante :

[root@centos8 ~]# mpstat -P ALL 2 5
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 29/06/21 _x86_64_ (8 CPU)
04:55:11 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
04:55:13 all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 99.94
04:55:13 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:13 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:13 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:13 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:13 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 99.50
04:55:13 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:13 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:13 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:13 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
04:55:15 all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 99.94
04:55:15 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:15 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:15 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:15 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:15 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:15 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:15 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:15 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 99.50
04:55:15 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
04:55:17 all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 99.94
04:55:17 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:17 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:17 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 99.50
04:55:17 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:17 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:17 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:17 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:17 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:17 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
04:55:19 all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:19 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:19 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:19 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:19 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:19 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:19 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:19 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:19 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:19 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
04:55:21 all 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.94
04:55:21 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:21 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:21 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:21 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:21 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:21 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:21 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
04:55:21 7 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.50
Average: CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
Average: all 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 99.95
Average: 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Average: 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Average: 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 99.90
Average: 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Average: 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 99.90
Average: 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Average: 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Average: 7 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 99.80

Les options de cette commande sont :

[root@centos8 ~]# mpstat --help
Usage: mpstat [ options ] [ <interval> [ <count> ] ]
Options are:
[ -A ] [ -n ] [ -u ] [ -V ] [ -I { SUM | CPU | SCPU | ALL } ]
[ -N { <node_list> | ALL } ] [ -o JSON ] [ -P { <cpu_list> | ALL } ]

3.7 - La Commande sar

La commande sar (System Activity Reporter) permet de surveiller toutes les ressources du système selon l'option qui est passée en argument à la commande.

Sous RHEL/CentOS 8 la commande /usr/lib64/sa/sadc permet de collecter les informations :

[root@centos8 ~]# ls /usr/lib64/sa
sa1 sa2 sadc

Le script /usr/lib64/sa/sa1 exécute la commande sadc. Ce script prend deux options :

Option	Description
-t	L'intervalle entre les collectes
-n	Nombre de collectes

Le script /usr/lib64/sa/sa2 exécute la commande sar et consigne les informations dans un fichier au format /var/log/sa/sar<jj> :

[root@centos8 ~]# ls /var/log/sa/
sa29 s
ar29

Sous CentOS / RHEL 8, l'intervalle entre les collectes des informations est configuré par les timers de systemd au lieu des cron jobs :

[root@centos8 ~]# cat /usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.timer
# /usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.timer
# (C) 2014 Tomasz Torcz <tomek@pipebreaker.pl>
#
# sysstat-11.7.3 systemd unit file:
# Activates activity collector every 10 minutes
[Unit]
Description=Run system activity accounting tool every 10 minutes
[Timer]
OnCalendar=*:00/10
[Install]
WantedBy=sysstat.service

La valeur de OnCalendar indique un collecte toutes les dix minutes.

Pour modifier l'intervalle entre les collectes, il faut créer un fichier override dans le répertoire /etc/systemd/system/ en utilisant la commande systemctl edit. En effet, il ne faut jamais éditer les fichiers dans le répertoire /usr/lib/systemd/system :

[root@centos8 ~]# systemctl edit sysstat-collect.timer
[root@centos8 ~]# cat /etc/systemd/system/sysstat-collect.timer.d/override.conf
[Unit]
Description=Run system activity accounting tool every 2 minutes
[Timer]
OnCalendar=
OnCalendar=*:00/2
AccuracySec=0

Important : Notez la ligne OnCalendar= qui est necessaire afin de surcharger la valeur par défaut.

Vérifiez ensuite la prise en compte de la configuration :

[root@centos8 ~]# systemctl status sysstat-collect.timer
● sysstat-collect.timer - Run system activity accounting tool every 2 minutes
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.timer; enabled; vendor preset: disabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/sysstat-collect.timer.d
└─override.conf
Active: active (waiting) since Tue 2021-06-29 06:16:04 EDT; 3h 2min ago
Trigger: Tue 2021-06-29 09:20:00 EDT; 1min 19s left
Jun 29 06:16:04 centos8.ittraining.loc systemd[1]: Started Run system activity accounting tool every 10 minutes.

[root@centos8 ~]# journalctl -g sysstat-collect.service
-- Logs begin at Mon 2021-06-28 02:04:10 EDT, end at Tue 2021-06-29 09:18:00 EDT. --
Jun 29 06:20:33 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 06:26:29 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 06:30:33 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 06:40:33 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 06:50:33 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 07:00:33 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 07:10:33 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 07:20:33 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 07:30:33 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 07:40:33 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 07:50:33 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 07:53:56 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 07:54:00 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 07:56:00 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 07:58:00 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
Jun 29 08:00:00 centos8.ittraining.loc systemd[1]: sysstat-collect.service: Succeeded.
...

Saisissez la commande suivante :

[root@centos8 ~]# sar
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 29/06/21 _x86_64_ (8 CPU)
06:16:04 LINUX RESTART (8 CPU)
06:20:33 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
06:26:29 all 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94
06:30:33 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
06:40:33 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94
06:50:33 all 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 99.95
07:00:33 all 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 99.95
07:10:33 all 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 99.95
07:20:33 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
07:30:33 all 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00 99.94
07:40:33 all 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 99.93
07:50:33 all 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94
07:53:56 all 0.08 0.00 0.06 0.00 0.00 99.86
07:54:00 all 0.09 0.00 0.06 0.00 0.00 99.85
Average: all 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94
07:55:44 LINUX RESTART (8 CPU)
07:56:00 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
07:58:00 all 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94
08:00:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
08:02:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94
08:04:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
08:06:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
08:08:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
08:10:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
08:12:00 all 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
08:14:00 all 0.02 0.00 0.03 0.01 0.00 99.94
08:16:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
08:18:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
08:20:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
08:22:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
08:24:00 all 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 99.95
08:26:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
08:28:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
08:30:00 all 0.02 0.05 0.05 0.00 0.00 99.87
08:32:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
08:34:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
08:36:00 all 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
08:38:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
08:40:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
08:42:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94
08:44:00 all 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94
08:46:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94
08:48:00 all 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
08:50:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
08:52:00 all 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 99.92
08:54:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
08:56:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
08:58:00 all 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 99.96
09:00:00 all 0.07 0.00 0.05 0.00 0.00 99.88
09:02:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
09:04:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
09:06:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
09:08:00 all 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
09:10:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
09:12:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94
09:12:00 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
09:14:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
09:16:00 all 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 99.92
09:18:00 all 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
09:20:00 all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94
Average: all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94

Statistiques d'Utilisation du CPU

Visualisez maintenant les statistiques d'utilisation du CPU:

[root@centos8 ~]# sar -u 5 3
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 29/06/21 _x86_64_ (8 CPU)
09:22:52 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
09:22:57 all 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
09:23:02 all 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 99.95
09:23:07 all 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 99.97
Average: all 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 99.96

D'avantage de statistiques peuvent être obtenues en utilisant l'option ALL :

[root@centos8 ~]# sar -u ALL 5 3
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 29/06/21 _x86_64_(8 CPU)
01:49:14 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
01:49:19 all 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 99.95
01:49:24 all 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00 99.80
01:49:29 all 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00 99.60
Average: all 0.02 0.00 0.01 0.08 0.00 0.08 0.03 0.00 0.00 99.78

Pour consulter les statistiques d'un coeur spécifique, utilisez l'option -P :

[root@centos8 ~]# sar -u -P 1 5 3
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 29/06/21 _x86_64_ (8 CPU)
01:51:52 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
01:51:57 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
01:52:02 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 99.80
01:52:07 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Average: 1 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 99.93
[root@centos8 ~]# sar -u -P 5 5 3
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 29/06/21 _x86_64_ (8 CPU)
01:52:16 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
01:52:21 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
01:52:26 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
01:52:31 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Average: 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Statistiques d'Utilisation de la Mémoire et du Swap

Utilisez l'option -r pour visualiser les statistiques concernant la mémoire :

[root@centos8 ~]# sar -r 5 3
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 30/06/21 _x86_64_(8 CPU)
07:33:32 kbmemfree kbavail kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit %commit kbactive kbinact kbdirty
07:33:37 1647240 2297232 2177792 56.94 3356 827396 5096432 70.94 359072 1486368 0
07:33:42 1647232 2297224 2177800 56.94 3356 827396 5095788 70.93 359072 1486300 0
07:33:47 1647232 2297224 2177800 56.94 3356 827396 5095788 70.93 359072 1486376 0
Average: 1647235 2297227 2177797 56.94 3356 827396 5096003 70.94 359072 1486348 0

Utilisez l'option -S pour visualiser les statistiques concernant le Swap :

[root@centos8 ~]# sar -S 5 3
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 30/06/21 _x86_64_(8 CPU)
07:31:58 kbswpfree kbswpused %swpused kbswpcad %swpcad
07:32:03 3358716 0 0.00 0 0.00
07:32:08 3358716 0 0.00 0 0.00
07:32:13 3358716 0 0.00 0 0.00
Average: 3358716 0 0.00 0 0.00

Statistiques des E/S

Utilisez l'option -b pour visualiser les statistiques concernant les E/S :

[root@centos8 ~]# sar -b 5 3
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 29/06/21 _x86_64_ (8 CPU)
09:24:49 tps rtps wtps bread/s bwrtn/s
09:24:54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:24:59 1.20 0.00 1.20 0.00 20.20
09:25:04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: 0.40 0.00 0.40 0.00 6.73

Statistiques des E/S par Disque

Utilisez l'option -d pour visualiser les statistiques concernant les E/S par disque :

[root@centos8 ~]# sar -d 5 3
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 29/06/21 _x86_64_ (8 CPU)
09:25:45 DEV tps rkB/s wkB/s areq-sz aqu-sz await svctm %util
09:25:50 dev8-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:25:50 dev8-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:25:50 dev11-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:25:50 dev253-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:25:50 dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:25:50 DEV tps rkB/s wkB/s areq-sz aqu-sz await svctm %util
09:25:55 dev8-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:25:55 dev8-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:25:55 dev11-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:25:55 dev253-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:25:55 dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:25:55 DEV tps rkB/s wkB/s areq-sz aqu-sz await svctm %util
09:26:00 dev8-0 0.60 0.00 0.30 0.50 0.01 13.00 13.00 0.78
09:26:00 dev8-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:26:00 dev11-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:26:00 dev253-0 0.60 0.00 0.50 0.83 0.01 12.67 13.00 0.78
09:26:00 dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: DEV tps rkB/s wkB/s areq-sz aqu-sz await svctm %util
Average: dev8-0 0.20 0.00 0.10 0.50 0.00 13.00 13.00 0.26
Average: dev8-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: dev11-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: dev253-0 0.20 0.00 0.17 0.83 0.00 12.67 13.00 0.26
Average: dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

La colonne DEV indentifie les disques par leurs majeurs et mineurs. Pour voir les informations avec les noms des disques, ajoutez l'option -p :

[root@centos8 ~]# sar -p -d 5 3
Linux 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 (centos8.ittraining.loc) 30/06/21 _x86_64_ (8 CPU)
07:48:32 DEV tps rkB/s wkB/s areq-sz aqu-sz await svctm %util
07:48:37 sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:48:37 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:48:37 sr0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:48:37 cl_centos8-root 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:48:37 cl_centos8-swap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:48:37 DEV tps rkB/s wkB/s areq-sz aqu-sz await svctm %util
07:48:42 sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:48:42 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:48:42 sr0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:48:42 cl_centos8-root 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:48:42 cl_centos8-swap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:48:42 DEV tps rkB/s wkB/s areq-sz aqu-sz await svctm %util
07:48:47 sda 0.40 0.00 0.40 1.00 0.02 56.00 56.50 2.26
07:48:47 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:48:47 sr0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:48:47 cl_centos8-root 0.40 0.00 0.80 2.00 0.02 56.00 56.50 2.26
07:48:47 cl_centos8-swap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: DEV tps rkB/s wkB/s areq-sz aqu-sz await svctm %util
Average: sda 0.13 0.00 0.13 1.00 0.01 56.00 56.50 0.75
Average: sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: sr0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: cl_centos8-root 0.13 0.00 0.27 2.00 0.01 56.00 56.50 0.75
Average: cl_centos8-swap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Les options de la commande sar sont :

[root@centos8 ~]# sar --help
Usage: sar [ options ] [ <interval> [ <count> ] ]
Main options and reports (report name between square brackets):
-B Paging statistics [A_PAGE]
-b I/O and transfer rate statistics [A_IO]
-d Block devices statistics [A_DISK]
-F [ MOUNT ]
Filesystems statistics [A_FS]
-H Hugepages utilization statistics [A_HUGE]
-I { <int_list> | SUM | ALL }
Interrupts statistics [A_IRQ]
-m { <keyword> [,...] | ALL }
Power management statistics [A_PWR_...]
Keywords are:
CPU CPU instantaneous clock frequency
FAN Fans speed
FREQ CPU average clock frequency
IN Voltage inputs
TEMP Devices temperature
USB USB devices plugged into the system
-n { <keyword> [,...] | ALL }
Network statistics [A_NET_...]
Keywords are:
DEV Network interfaces
EDEV Network interfaces (errors)
NFS NFS client
NFSD NFS server
SOCK Sockets (v4)
IP IP traffic (v4)
EIP IP traffic (v4) (errors)
ICMP ICMP traffic (v4)
EICMP ICMP traffic (v4) (errors)
TCP TCP traffic (v4)
ETCP TCP traffic (v4) (errors)
UDP UDP traffic (v4)
SOCK6 Sockets (v6)
IP6 IP traffic (v6)
EIP6 IP traffic (v6) (errors)
ICMP6 ICMP traffic (v6)
EICMP6 ICMP traffic (v6) (errors)
UDP6 UDP traffic (v6)
FC Fibre channel HBAs
SOFT Software-based network processing
-q Queue length and load average statistics [A_QUEUE]
-r [ ALL ]
Memory utilization statistics [A_MEMORY]
-S Swap space utilization statistics [A_MEMORY]
-u [ ALL ]
CPU utilization statistics [A_CPU]
-v Kernel tables statistics [A_KTABLES]
-W Swapping statistics [A_SWAP]
-w Task creation and system switching statistics [A_PCSW]
-y TTY devices statistics [A_SERIAL]

Modules usb

L'USB (Universal Serial Bus) est un bus de données qui peut offrir des taux de transfert jusqu'à 480Mb/s sous la version 2.0 et jusqu'à 4.8 Gb/s sous la version 3.0. Les modules nécessaires pour les contrôleurs USB sont :

Version USB	Module	Nom Complet
1.0\1.1	UHCI	Universal Controller Host Interface
OHCI	Open Controller Host Interface
2.0	EHCI	Enhanced Host Controller Interface
3.0	XHCI	Extensible Host Controller Interface

Le tableau suivant liste les modules courrament chargés en fonction du périphérique utilisé :

Module	Type de Périphérique
usb_storage	Supports de masse
usbhid	Periphériques HID (Human Interface Device)
snd-usb-audio	Cartes son usb
usbvidéo	Cartes vidéo et d'acquisition
irda-usb	Périphériques infrarouges
usbnet	Cartes réseaux usb

Les modules peuvent être chargés par un des moyens suivants :

INITrd,

Le processus init (systemd),

kmod, d'une manière dynamique et transparente lors du branchement du périphérique,

udev,

manuellement.

udev

Depuis le noyau Linux 2.6 Linux est capable de détecter des périphériques branchés à chaud. Cette technologie s'appelle le hotplugging. Le hotplugging est obtenu grâce à l'utilisation de trois composants :

Udev,

HAL,

Dbus.

Les rôles de chaque composant sont les suivants :

Udev se charge de créer et supprimer d'une manière dynamique les nœuds dans le répertoire /dev,

HAL obtient des informations à partir d'Udev et créé un fichier au format XML représentant le périphérique branché. Il informe ensuite Nautilus en utilisant le Dbus,

Dbus joue le rôle d'un bus système qui est utilisé pour la communication inter-processus.

Lors de démarrage de Linux, Udev joue un rôle important :

Au démarrage tmpfs est monté sur /dev,

Udev copie les éventuels nœuds statiques de /lib/udev/devices vers /dev,

le démon udevd collecte des données appelées uevents du noyau et cherche une règle correspondante dans le répertoire /lib/udev/rules.d/,

Udev crée les nœuds et liens symboliques spécifiés dans la règle identifiée,

Udev stocke les règles contenues dans /lib/udev/rules.d/*.rules en mémoire,

En cas de modification des ces règles, Udev met à jour la mémoire.

Udev repose sur le filesystem sysfs monté sur /sys qui permet de rendre les périphériques visibles à Udev dans l'User Space. Par exemple, lors du branchement d'une clé USB, Udev crée /dev/sdb1 automatiquement et utilise les informations contenues dans le fichier /lib/modules/`uname -r`/modules.alias pour trouver le pilote nécessaire :

Le fichier de configuration principal d'Udev est /etc/udev/udev.conf :

[root@centos8 ~]# cat /etc/udev/udev.conf
# see udev.conf(5) for details
#
# udevd is also started in the initrd. When this file is modified you might
# also want to rebuild the initrd, so that it will include the modified configuration.
#udev_log="info"

Les fichiers de règles se trouvent dans /lib/udev/rules.d/ :

[root@centos8 ~]# ls /lib/udev/rules.d/
01-md-raid-creating.rules 70-uaccess.rules
10-dm.rules 70-wacom.rules
11-dm-lvm.rules 71-biosdevname.rules
11-dm-mpath.rules 71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
11-dm-parts.rules 71-prefixdevname.rules
13-dm-disk.rules 71-seat.rules
39-usbmuxd.rules 73-idrac.rules
40-elevator.rules 73-seat-late.rules
40-libgphoto2.rules 75-net-description.rules
40-redhat.rules 75-probe_mtd.rules
40-usb-blacklist.rules 75-rdma-description.rules
40-usb_modeswitch.rules 77-mm-cinterion-port-types.rules
50-udev-default.rules 77-mm-dell-port-types.rules
60-alias-kmsg.rules 77-mm-ericsson-mbm.rules
60-block.rules 77-mm-fibocom-port-types.rules
60-cdrom_id.rules 77-mm-haier-port-types.rules
60-drm.rules 77-mm-huawei-net-port-types.rules
60-evdev.rules 77-mm-longcheer-port-types.rules
60-fido-id.rules 77-mm-mtk-port-types.rules
60-input-id.rules 77-mm-nokia-port-types.rules
60-libfprint-2-autosuspend.rules 77-mm-pcmcia-device-blacklist.rules
60-net.rules 77-mm-quectel-port-types.rules
60-persistent-alsa.rules 77-mm-sierra.rules
60-persistent-input.rules 77-mm-simtech-port-types.rules
60-persistent-storage.rules 77-mm-telit-port-types.rules
60-persistent-storage-tape.rules 77-mm-ublox-port-types.rules
60-persistent-v4l.rules 77-mm-usb-device-blacklist.rules
60-raw.rules 77-mm-usb-serial-adapters-greylist.rules
60-rdma-ndd.rules 77-mm-x22x-port-types.rules
60-rdma-persistent-naming.rules 77-mm-zte-port-types.rules
60-sensor.rules 78-sound-card.rules
60-serial.rules 80-drivers.rules
60-tpm-udev.rules 80-iio-sensor-proxy.rules
61-gdm.rules 80-libinput-device-groups.rules
61-gnome-bluetooth-rfkill.rules 80-mm-candidate.rules
61-gnome-settings-daemon-rfkill.rules 80-net-setup-link.rules
61-scsi-sg3_id.rules 80-udisks2.rules
62-multipath.rules 81-kvm-rhel.rules
63-fc-wwpn-id.rules 84-nm-drivers.rules
63-md-raid-arrays.rules 85-nm-unmanaged.rules
63-scsi-sg3_symlink.rules 85-regulatory.rules
64-btrfs.rules 90-alsa-restore.rules
64-md-raid-assembly.rules 90-bolt.rules
65-libwacom.rules 90-fwupd-devices.rules
65-md-incremental.rules 90-iprutils.rules
65-sane-backends.rules 90-libinput-fuzz-override.rules
66-kpartx.rules 90-nm-thunderbolt.rules
68-del-part-nodes.rules 90-pulseaudio.rules
69-btattach-bcm.rules 90-rdma-hw-modules.rules
69-cd-sensors.rules 90-rdma-ulp-modules.rules
69-dm-lvm-metad.rules 90-rdma-umad.rules
69-libmtp.rules 90-vconsole.rules
69-md-clustered-confirm-device.rules 91-drm-modeset.rules
70-hypervfcopy.rules 95-cd-devices.rules
70-hypervkvp.rules 95-dm-notify.rules
70-hypervvss.rules 95-upower-csr.rules
70-joystick.rules 95-upower-hid.rules
70-mouse.rules 95-upower-wup.rules
70-nvmf-autoconnect.rules 98-kexec.rules
70-power-switch.rules 99-qemu-guest-agent.rules
70-printers.rules 99-systemd.rules
70-spice-vdagentd.rules 99-vmware-scsi-udev.rules
70-touchpad.rules

Important : Il vous est possible d'ajouter des règles si besoin est. Dans ce cas, créez un fichier 99-local.rules est éditez-le au lieu d'éditer les fichiers existants.

Comme indique le nom de chaque fichier, le contenu est composé de règles à l'attention d'udev. Le fichier des règles par défaut est le 50-udev-default.rules :

[root@centos8 ~]# cat /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules | more
# do not edit this file, it will be overwritten on update
# run a command on remove events
ACTION=="remove", ENV{REMOVE_CMD}!="", RUN+="$env{REMOVE_CMD}"
ACTION=="remove", GOTO="default_end"
SUBSYSTEM=="virtio-ports", KERNEL=="vport*", ATTR{name}=="?*", SYMLINK+="virtio-ports/$attr{name}"
# select "system RTC" or just use the first one
SUBSYSTEM=="rtc", ATTR{hctosys}=="1", SYMLINK+="rtc"
SUBSYSTEM=="rtc", KERNEL=="rtc0", SYMLINK+="rtc", OPTIONS+="link_priority=-100"
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", IMPORT{builtin}="usb_id", IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=usb"
ENV{MODALIAS}!="", IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=$env{SUBSYSTEM}"
ACTION!="add", GOTO="default_end"
SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="ptmx", GROUP="tty", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="tty", GROUP="tty", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="tty[0-9]*", GROUP="tty", MODE="0620"
SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="sclp_line[0-9]*", GROUP="tty", MODE="0620"
SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="ttysclp[0-9]*", GROUP="tty", MODE="0620"
SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="3270/tty[0-9]*", GROUP="tty", MODE="0620"
SUBSYSTEM=="vc", KERNEL=="vcs*|vcsa*", GROUP="tty"
KERNEL=="tty[A-Z]*[0-9]|ttymxc[0-9]*|pppox[0-9]*|ircomm[0-9]*|noz[0-9]*|rfcomm[0-9]*", GROUP="dialout"
SUBSYSTEM=="mem", KERNEL=="mem|kmem|port", GROUP="kmem", MODE="0640"
SUBSYSTEM=="input", GROUP="input"
SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="js[0-9]*", MODE="0664"
SUBSYSTEM=="video4linux", GROUP="video"
SUBSYSTEM=="graphics", GROUP="video"
SUBSYSTEM=="drm", KERNEL!="renderD*", GROUP="video"
SUBSYSTEM=="dvb", GROUP="video"
SUBSYSTEM=="media", GROUP="video"
SUBSYSTEM=="cec", GROUP="video"
SUBSYSTEM=="drm", KERNEL=="renderD*", GROUP="render", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="kfd", GROUP="render", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="sound", GROUP="audio", \
OPTIONS+="static_node=snd/seq", OPTIONS+="static_node=snd/timer"
--More--

Chaque règle prend la forme suivante :

KEY, [KEY, …] NAME [, SYMLINK]

Chaque KEY est un champ au format type=valeur qui doit correspondre à un périphérique unique. La valeur de type peut prendre plusieurs formes :

Type	Description	Exemples
BUS	Type de bus	usb, scsi, ide
KERNEL	Le nom par défault du périphérique donné par le noyau	hda, ttyUSB0, lp0
SUBSYSTEM	Le nom noyau du sous-système, généralement identique à la valeur du BUS	usb, scsi
DRIVER	Le nom du pilote qui contrôle le périphérique	usb-storage
ID	Le numéro du périphérique sur son bus	PCI bus id, USB id
PLACE	Ne concerne que les périphériques USB et donne la position topologique du périphérique sur son bus	S/O
SYSFS{filename}	Le nom du fichier dans /sys pour le périphérique. Ce fichier contient le fabricant, le label, le numéro de série et UUID du périphérique. La vérification de jusqu'à 5 fichiers est possible par règle	S/O
PROGRAM	Ceci permet à Udev d'appeler un programme externe pour nommer un périphérique	S/O
RESULT	Valeur à comparer au résultat de PROGRAM	S/O

NAME et SYMLINK sont utilisées pour stipuler ce que Udev doit faire avec le périphérique :

Type	Description	Exemples
NAME	Le nome du nœud dans /dev	S/O
SYMLINK	Le ou les lien(s) symbolique(s) qui pointe(nt) vers le NAME	S/O

La commande udevadm

Pour obtenir de l'information sur un périphérique il convient d'utiliser la commande udevadm :

[root@centos8 ~]# udevadm info --query=all -n /dev/sda
P: /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/ata3/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sda
N: sda
S: disk/by-id/ata-QEMU_HARDDISK_QM00005
S: disk/by-id/scsi-0ATA_QEMU_HARDDISK_QM00005
S: disk/by-id/scsi-1ATA_QEMU_HARDDISK_QM00005
S: disk/by-id/scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00005
S: disk/by-path/pci-0000:00:07.0-ata-1
E: DEVLINKS=/dev/disk/by-path/pci-0000:00:07.0-ata-1 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_QEMU_HARDDISK_QM00005 /dev/disk/by-id/ata-QEMU_HARDDISK_QM00005 /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_QEMU_HARDDISK_QM00005 /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_QEMU_HARDDISK_QM00005
E: DEVNAME=/dev/sda
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/ata3/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sda
E: DEVTYPE=disk
E: ID_ATA=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SMART=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SMART_ENABLED=1
E: ID_ATA_SATA=1
E: ID_ATA_WRITE_CACHE=1
E: ID_ATA_WRITE_CACHE_ENABLED=1
E: ID_BUS=ata
E: ID_MODEL=QEMU_HARDDISK
E: ID_MODEL_ENC=QEMU\x20HARDDISK\x20\x20\x20
E: ID_PART_TABLE_TYPE=dos
E: ID_PART_TABLE_UUID=b39ec5c8
E: ID_PATH=pci-0000:00:07.0-ata-1
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_07_0-ata-1
E: ID_REVISION=2.5+
E: ID_SCSI=1
E: ID_SCSI_INQUIRY=1
E: ID_SERIAL=QEMU_HARDDISK_QM00005
E: ID_SERIAL_SHORT=QM00005
E: ID_TYPE=disk
E: ID_VENDOR=ATA
E: ID_VENDOR_ENC=ATA\x20\x20\x20\x20\x20
E: MAJOR=8
E: MINOR=0
E: SCSI_IDENT_LUN_ATA=QEMU_HARDDISK_QM00005
E: SCSI_IDENT_LUN_T10=ATA_QEMU_HARDDISK_QM00005
E: SCSI_IDENT_LUN_VENDOR=QM00005
E: SCSI_IDENT_SERIAL=QM00005
E: SCSI_MODEL=QEMU_HARDDISK
E: SCSI_MODEL_ENC=QEMU\x20HARDDISK\x20\x20\x20
E: SCSI_REVISION=2.5+
E: SCSI_TPGS=0
E: SCSI_TYPE=disk
E: SCSI_VENDOR=ATA
E: SCSI_VENDOR_ENC=ATA\x20\x20\x20\x20\x20
E: SUBSYSTEM=block
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=8735808

Les options de la commande

Les options de la commande udevadm sont :

[root@centos8 ~]# udevadm --help
udevadm [--help] [--version] [--debug] COMMAND [COMMAND OPTIONS]
Send control commands or test the device manager.
Commands:
info Query sysfs or the udev database
trigger Request events from the kernel
settle Wait for pending udev events
control Control the udev daemon
monitor Listen to kernel and udev events
test Test an event run
test-builtin Test a built-in command
[root@centos8 ~]# udevadm info --help
udevadm info [OPTIONS] [DEVPATH|FILE]
Query sysfs or the udev database.
-h --help Print this message
-V --version Print version of the program
-q --query=TYPE Query device information:
name Name of device node
symlink Pointing to node
path sysfs device path
property The device properties
all All values
-p --path=SYSPATH sysfs device path used for query or attribute walk
-n --name=NAME Node or symlink name used for query or attribute walk
-r --root Prepend dev directory to path names
-a --attribute-walk Print all key matches walking along the chain
of parent devices
-d --device-id-of-file=FILE Print major:minor of device containing this file
-x --export Export key/value pairs
-P --export-prefix Export the key name with a prefix
-e --export-db Export the content of the udev database
-c --cleanup-db Clean up the udev database

Système de fichiers /sys

Le système de fichiers virtuel /sys a été introduit avec le noyau Linux 2.6. Son rôle est de décrire le matériel pour udev.

Saisissez la commande suivante :

[root@centos8 ~]# ls -l /sys
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 0 Jul 12 08:15 block
drwxr-xr-x. 33 root root 0 Jul 12 08:15 bus
drwxr-xr-x. 57 root root 0 Jul 12 08:15 class
drwxr-xr-x. 4 root root 0 Jul 12 08:15 dev
drwxr-xr-x. 14 root root 0 Jul 12 08:15 devices
drwxr-xr-x. 6 root root 0 Jul 12 08:15 firmware
drwxr-xr-x. 9 root root 0 Jul 12 08:15 fs
drwxr-xr-x. 2 root root 0 Jul 12 08:15 hypervisor
drwxr-xr-x. 15 root root 0 Jul 12 08:15 kernel
drwxr-xr-x. 153 root root 0 Jul 12 08:15 module
drwxr-xr-x. 2 root root 0 Jul 12 08:15 power

Chaque répertoire contient des informations :

block

contient des informations sur les périphériques bloc

bus

contient des informations sur les bus de données

class

contient des informations sur des classes de matériel

devices

contient des informations sur la position des périphériques sur les bus

firmware

contient, entre autre, des informations sur l'ACPI

module

contient des informations sur les modules du noyau

power

contient des informations sur la gestion de l'énergie

fs

contient des informations sur les systèmes de fichiers

Pour illustrer ceci, saisissez la commande suivante :

[root@centos8 ~]# cat /sys/block/sda/sda1/size
2097152

Ce chiffre correspond aux nombre de secteurs.

LAB #4 - Limitation des ressources

4.1 - ulimit

Les ressources disponibles aux utilisateurs peuvent être limitées par l'utilisation de la commande ulimit.

La commande ulimit gère deux types de limite, la limite hard en utilisant l'option -H et la limite soft en utilisant l'option -S. Seul root peut positionner une limite hard et ceci à condition que la limite ne dépasse pas les ressources réelles.

La limite soft est la limite imposée à l'utilisateur par défaut tandis que la limite hard est la limite que l'utilisateur peut atteindre en utilisant la commande ulimit lui-même.

L'utilisateur root peut paramétrer les limites accordées en éditant la fichier /etc/security/limits.conf :

[root@centos8 ~]# cat /etc/security/limits.conf
# /etc/security/limits.conf
#
#This file sets the resource limits for the users logged in via PAM.
#It does not affect resource limits of the system services.
#
#Also note that configuration files in /etc/security/limits.d directory,
#which are read in alphabetical order, override the settings in this
#file in case the domain is the same or more specific.
#That means for example that setting a limit for wildcard domain here
#can be overriden with a wildcard setting in a config file in the
#subdirectory, but a user specific setting here can be overriden only
#with a user specific setting in the subdirectory.
#
#Each line describes a limit for a user in the form:
#
#<domain> <type> <item> <value>
#
#Where:
#<domain> can be:
# - a user name
# - a group name, with @group syntax
# - the wildcard *, for default entry
# - the wildcard %, can be also used with %group syntax,
# for maxlogin limit
#
#<type> can have the two values:
# - "soft" for enforcing the soft limits
# - "hard" for enforcing hard limits
#
#<item> can be one of the following:
# - core - limits the core file size (KB)
# - data - max data size (KB)
# - fsize - maximum filesize (KB)
# - memlock - max locked-in-memory address space (KB)
# - nofile - max number of open file descriptors
# - rss - max resident set size (KB)
# - stack - max stack size (KB)
# - cpu - max CPU time (MIN)
# - nproc - max number of processes
# - as - address space limit (KB)
# - maxlogins - max number of logins for this user
# - maxsyslogins - max number of logins on the system
# - priority - the priority to run user process with
# - locks - max number of file locks the user can hold
# - sigpending - max number of pending signals
# - msgqueue - max memory used by POSIX message queues (bytes)
# - nice - max nice priority allowed to raise to values: [-20, 19]
# - rtprio - max realtime priority
#
#<domain> <type> <item> <value>
#
#* soft core 0
#* hard rss 10000
#@student hard nproc 20
#@faculty soft nproc 20
#@faculty hard nproc 50
#ftp hard nproc 0
#@student - maxlogins 4
# End of file

Important : La valeur de la limite peut être un nombre ou le mot unlimited.

Par exemple, si root inscrit les deux ligne suivantes dans le fichier /etc/security/limits.conf :

...
trainee soft nofile 1024
trainee hard nofile 4096
...

la limite du nombre de fichiers ouverts simultanément par trainee est de 1 024. Par contre, trainee a la possibilité d'augmenter cette limite jusqu'à 4 096 en utilisant la commande suivante :

$ ulimit -n 4096

Pour consulter la liste des limites actuelles, il convient d'utiliser la commande ulimit avec l'option -a :

[root@centos8 ~]# ulimit -a
core file size (blocks, -c) unlimited
data seg size (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority (-e) 0
file size (blocks, -f) unlimited
pending signals (-i) 14702
max locked memory (kbytes, -l) 64
max memory size (kbytes, -m) unlimited
open files (-n) 1024
pipe size (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues (bytes, -q) 819200
real-time priority (-r) 0
stack size (kbytes, -s) 8192
cpu time (seconds, -t) unlimited
max user processes (-u) 14702
virtual memory (kbytes, -v) unlimited
file locks (-x) unlimited

Options de la commande

Les options de ulimit sont :

[root@centos8 ~]# help ulimit
ulimit: ulimit [-SHabcdefiklmnpqrstuvxPT] [limit]
Modify shell resource limits.
Provides control over the resources available to the shell and processes
it creates, on systems that allow such control.
Options:
-S use the `soft' resource limit
-H use the `hard' resource limit
-a all current limits are reported
-b the socket buffer size
-c the maximum size of core files created
-d the maximum size of a process's data segment
-e the maximum scheduling priority (`nice')
-f the maximum size of files written by the shell and its children
-i the maximum number of pending signals
-k the maximum number of kqueues allocated for this process
-l the maximum size a process may lock into memory
-m the maximum resident set size
-n the maximum number of open file descriptors
-p the pipe buffer size
-q the maximum number of bytes in POSIX message queues
-r the maximum real-time scheduling priority
-s the maximum stack size
-t the maximum amount of cpu time in seconds
-u the maximum number of user processes
-v the size of virtual memory
-x the maximum number of file locks
-P the maximum number of pseudoterminals
-T the maximum number of threads
Not all options are available on all platforms.
If LIMIT is given, it is the new value of the specified resource; the
special LIMIT values `soft', `hard', and `unlimited' stand for the
current soft limit, the current hard limit, and no limit, respectively.
Otherwise, the current value of the specified resource is printed. If
no option is given, then -f is assumed.
Values are in 1024-byte increments, except for -t, which is in seconds,
-p, which is in increments of 512 bytes, and -u, which is an unscaled
number of processes.
Exit Status:
Returns success unless an invalid option is supplied or an error occurs.

4.2 - Groupes de Contrôle

Les Groupes de Contrôles (Control Groups) aussi appelés CGroups, sont une façon de contrôler et de limiter des ressources. Les groupes de contrôle permettent l'allocation de ressources, même d'une manière dynamique pendant que le système fonctionne, telles le temps processeur, la mémoire système, la bande réseau, ou une combinaison de ces ressources parmi des groupes de tâches (processus) définis par l'utilisateur et exécutés sur un système.

Les groupes de contrôle sont organisés de manière hiérarchique, comme des processus. Par contre, la comparaison entre les deux démontre que tandis que les processus se trouvent dans une arborescence unique descandant tous du processus init et héritant de l'environnement de leurs parents, les contrôles groupes peuvent être multiples donnant lieu à des arborescences ou hiérarchies multiples qui héritent de certains attributs de leurs groupes de contrôle parents.

Ces hiérarchies multiples et séparés sont necéssaires parce que chaque hiérarchie est attaché à un ou plusieurs sous-système(s) aussi appelés des Contrôleurs de Ressources ou simplement des Contrôleurs. Les contrôleurs disponibles sous RHEl/CentOS 7 sont :

blkio - utilisé pour établir des limites sur l'accès des entrées/sorties à partir et depuis des périphériques blocs,

cpu - utilisé pour fournir aux tâches des groupes de contrôle accès au CPU grâce au planificateur,

cpuacct - utilisé pour produire des rapports automatiques sur les ressources CPU utilisées par les tâches dans un groupe de contrôle,

cpuset - utilisé pour assigner des CPU individuels sur un système multicoeur et des noeuds de mémoire à des tâches dans un groupe de contrôle,

devices - utilisé pour autoriser ou pour refuser l'accès des tâches aux périphériques dans un groupe de contrôle,

freezer - utilisé pour suspendre ou pour réactiver les tâches dans un groupe de contrôle,

memory - utilisé pour établir les limites d'utilisation de la mémoire par les tâches d'un groupe de contrôle et pour génèrer des rapports automatiques sur les ressources rmémoire utilisées par ces tâches,

net_cls - utilisé pour repèrer les paquets réseau avec un identifiant de classe (classid) afin de permettre au contrôleur de trafic Linux, tc, d'identifier les paquets provenant d'une tâche particulière d'un groupe de contrôle.

perf_event - utilisé pour permettre le monitoring des CGroups avec l'outil perf,

hugetlb - utilisé pour limiter des ressources sur des pages de mémoire virtuelle de grande taille.

Pour visualiser les hiérarchies, il convient d'utiliser la commande lssubsys :

[root@centos8 ~]# lssubsys -am
bash: lssubsys: command not found...
Install package 'libcgroup-tools' to provide command 'lssubsys'? [N/y] y
* Waiting in queue...
The following packages have to be installed:
libcgroup-0.41-19.el8.x86_64 Library to control and monitor control groups
libcgroup-tools-0.41-19.el8.x86_64 Command-line utility programs, services and daemons for libcgroup
Proceed with changes? [N/y] y
* Waiting in queue...
* Waiting for authentication...
* Waiting in queue...
* Downloading packages...
* Requesting data...
* Testing changes...
* Installing packages...
cpuset /sys/fs/cgroup/cpuset
cpu,cpuacct /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
blkio /sys/fs/cgroup/blkio
memory /sys/fs/cgroup/memory
devices /sys/fs/cgroup/devices
freezer /sys/fs/cgroup/freezer
net_cls,net_prio /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
perf_event /sys/fs/cgroup/perf_event
hugetlb /sys/fs/cgroup/hugetlb
pids /sys/fs/cgroup/pids
rdma /sys/fs/cgroup/rdma

[root@centos8 ~]# lssubsys -am
cpuset /sys/fs/cgroup/cpuset
cpu,cpuacct /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
blkio /sys/fs/cgroup/blkio
memory /sys/fs/cgroup/memory
devices /sys/fs/cgroup/devices
freezer /sys/fs/cgroup/freezer
net_cls,net_prio /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
perf_event /sys/fs/cgroup/perf_event
hugetlb /sys/fs/cgroup/hugetlb
pids /sys/fs/cgroup/pids
rdma /sys/fs/cgroup/rdma

Sous RHEL/CentOS 8, Systemd organise les processus dans chaque CGroup. Par exemple tous les processus démarrés par le serveur Apache se trouveront dans le même CGroup, y compris les scripts CGI. Ceci implique que la gestion des ressources en utilisant des hiérarchies est couplé avec l'arborescence des unités de Systemd.

En haut de l'arborescence des unités de Systemd se trouve la tranche root - -.slice, dont dépend :

le system.slice - l'emplacement des services système,

le user.slice - l'emplacement des sessions des utilisateurs,

le machine.slice - l'emplacement des machines virtuelles et conteneurs.

En dessous des tranches peuvent se trouver :

des scopes - des processus crées par fork,

des services - des processus créés par une Unité.

Les slices peuvent être visualisés avec la commande suivante :

[root@centos8 ~]# systemctl list-units --type=slice
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
-.slice loaded active active Root Slice
machine.slice loaded active active Virtual Machine and Container Slice
system-getty.slice loaded active active system-getty.slice
system-lvm2\x2dpvscan.slice loaded active active system-lvm2\x2dpvscan.slice
system-sshd\x2dkeygen.slice loaded active active system-sshd\x2dkeygen.slice
system-systemd\x2dfsck.slice loaded active active system-systemd\x2dfsck.slice
system-systemd\x2dhibernate\x2dresume.slice loaded active active system-systemd\x2dhibernate\x2dresume.slice
system-user\x2druntime\x2ddir.slice loaded active active system-user\x2druntime\x2ddir.slice
system-vncserver.slice loaded active active system-vncserver.slice
system.slice loaded active active System Slice
user-1000.slice loaded active active User Slice of UID 1000
user-42.slice loaded active active User Slice of UID 42
user.slice loaded active active User and Session Slice
LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
13 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

L'arborescence des unités de Systemd est la suivante :

[root@centos8 ~]# systemd-cgls
Control group /:
-.slice
├─user.slice
│ ├─user-42.slice
│ │ ├─session-c1.scope
│ │ │ ├─1317 gdm-session-worker [pam/gdm-launch-environment]
│ │ │ ├─1459 /usr/libexec/gdm-wayland-session --register-session gnome-session --autostart /usr/share/gdm/greeter/autostart
│ │ │ ├─1856 /usr/libexec/gnome-session-binary --autostart /usr/share/gdm/greeter/autostart
│ │ │ ├─1882 /usr/bin/gnome-shell
│ │ │ ├─2059 /usr/bin/Xwayland :1024 -rootless -terminate -accessx -core -listen 4 -listen 5 -displayfd 6
│ │ │ ├─2132 ibus-daemon --xim --panel disable
│ │ │ ├─2135 /usr/libexec/ibus-dconf
│ │ │ ├─2138 /usr/libexec/ibus-x11 --kill-daemon
│ │ │ ├─2251 /usr/libexec/gsd-xsettings
│ │ │ ├─2261 /usr/libexec/gsd-a11y-settings
│ │ │ ├─2268 /usr/libexec/gsd-clipboard
│ │ │ ├─2271 /usr/libexec/gsd-color
│ │ │ ├─2272 /usr/libexec/gsd-datetime
│ │ │ ├─2273 /usr/libexec/gsd-housekeeping
│ │ │ ├─2274 /usr/libexec/gsd-keyboard
│ │ │ ├─2275 /usr/libexec/gsd-media-keys
│ │ │ ├─2280 /usr/libexec/gsd-mouse
│ │ │ ├─2281 /usr/libexec/gsd-power
│ │ │ ├─2283 /usr/libexec/gsd-print-notifications
│ │ │ ├─2284 /usr/libexec/gsd-rfkill
│ │ │ ├─2285 /usr/libexec/gsd-screensaver-proxy
│ │ │ ├─2290 /usr/libexec/gsd-sharing
│ │ │ ├─2321 /usr/libexec/gsd-smartcard
│ │ │ ├─2328 /usr/libexec/gsd-sound
│ │ │ ├─2333 /usr/libexec/gsd-wacom
│ │ │ └─2432 /usr/libexec/ibus-engine-simple
│ │ └─user@42.service
│ │ ├─xdg-permission-store.service
│ │ │ └─2170 /usr/libexec/xdg-permission-store
│ │ ├─pulseaudio.service
│ │ │ └─1455 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
│ │ ├─init.scope
│ │ │ ├─1357 /usr/lib/systemd/systemd --user
│ │ │ └─1377 (sd-pam)
│ │ ├─at-spi-dbus-bus.service
│ │ │ ├─2090 /usr/libexec/at-spi-bus-launcher
│ │ │ ├─2095 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3
│ │ │ └─2098 /usr/libexec/at-spi2-registryd --use-gnome-session
│ │ └─dbus.service
│ │ ├─1755 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
│ │ └─2143 /usr/libexec/ibus-portal
│ └─user-1000.slice
│ ├─user@1000.service
│ │ ├─gvfs-goa-volume-monitor.service
│ │ │ └─2369 /usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor
│ │ ├─xdg-permission-store.service
│ │ │ └─2191 /usr/libexec/xdg-permission-store
│ │ ├─tracker-store.service
│ │ │ └─2653 /usr/libexec/tracker-store
│ │ ├─evolution-calendar-factory.service
│ │ │ ├─2605 /usr/libexec/evolution-calendar-factory
│ │ │ └─2706 /usr/libexec/evolution-calendar-factory-subprocess --factory all --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.Calendarx2605x2 --own-path /org/gnome/evolution>
│ │ ├─pulseaudio.service
│ │ │ └─1456 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
│ │ ├─gvfs-daemon.service
│ │ │ ├─1896 /usr/libexec/gvfsd
│ │ │ └─1901 /usr/libexec/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
│ │ ├─evolution-source-registry.service
│ │ │ └─2206 /usr/libexec/evolution-source-registry
│ │ ├─gvfs-udisks2-volume-monitor.service
│ │ │ └─2243 /usr/libexec/gvfs-udisks2-volume-monitor
│ │ ├─init.scope
│ │ │ ├─1239 /usr/lib/systemd/systemd --user
│ │ │ └─1318 (sd-pam)
│ │ ├─gvfs-gphoto2-volume-monitor.service
│ │ │ └─2269 /usr/libexec/gvfs-gphoto2-volume-monitor
│ │ ├─at-spi-dbus-bus.service
│ │ │ ├─1964 /usr/libexec/at-spi-bus-launcher
│ │ │ ├─1969 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3
│ │ │ └─1972 /usr/libexec/at-spi2-registryd --use-gnome-session
│ │ ├─dbus.service
│ │ │ ├─1786 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
│ │ │ ├─2183 /usr/libexec/ibus-portal
│ │ │ ├─2201 /usr/libexec/gnome-shell-calendar-server
│ │ │ ├─2225 /usr/libexec/goa-daemon
│ │ │ ├─2397 /usr/libexec/goa-identity-service
│ │ │ └─2721 /usr/libexec/dconf-service
│ │ ├─evolution-addressbook-factory.service
│ │ │ ├─2727 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
│ │ │ └─2771 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory-subprocess --factory all --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.AddressBookx2727x2 --own-path /org/gnome/evo>
│ │ ├─gvfs-mtp-volume-monitor.service
lines 44-86

En utilisant Systemd, plusieurs ressources peuvent être limitées :

CPUShares - par défault 1024,

MemoryLimit - limite exprimée en Mo ou en Go. Pas de valeur par défaut,

BlockIOWeight - valeur entre 10 et 1000. Pas de valeur par défaut,

StartupCPUShares - comme CPUShares mais uniquement appliqué pendant le démarrage,

StartupBlockIOWeight - comme BlockIOWeight mais uniquement appliqué pendant le démarrage,

CPUQuota - utilisé pour limiter le temps CPU, même quand le système ne fait rien.

Important : Consultez le manuel systemd.resource-control(5) pour voir les paramètres CGroup qui peuvent être passés à systemctl.

Limitation de la Mémoire

Commencez par créer le script hello-world.sh qui servira à générer un processus pour travailler avec les CGroups :

[root@centos8 ~]# vi hello-world.sh
[root@centos8 ~]# cat hello-world.sh
#!/bin/bash
while [ 1 ]; do
echo "hello world"
sleep 360
done

Rendez le script exécutable et testez-le :

[root@centos8 ~]# chmod u+x hello-world.sh
[root@centos8 ~]# ./hello-world.sh
hello world
^C

Créez maintenant un CGroup dans le sous-système memory appelé helloworld :

[root@centos8 ~]# mkdir /sys/fs/cgroup/memory/helloworld

Par défaut, ce CGroup héritera de l'ensemble de la mémoire disponible. Pour éviter cela, créez maintenant une limite de 40000000 octets pour ce CGroup :

[root@centos8 ~]# echo 40000000 > /sys/fs/cgroup/memory/helloworld/memory.limit_in_bytes
[root@centos8 ~]# cat /sys/fs/cgroup/memory/helloworld/memory.limit_in_bytes
39997440

Important - Notez que les 40 000 000 demandés sont devenus 39 997 440 ce qui correspond à un nombre entier de pages mémoire du noyau de 4Ko. ( 39 997 440 / 4096 = 9 765 ).

Lancez maintenant le script helloworld.sh :

[root@centos8 ~]# ./hello-world.sh &
[1] 35148
[root@centos8 ~]# hello world
[Entrée]
[root@centos8 ~]# ps aux | grep hello-world
root 35148 0.0 0.0 12724 2980 pts/1 S 08:48 0:00 /bin/bash ./hello-world.sh
root 35151 0.0 0.0 12136 1044 pts/1 S+ 08:48 0:00 grep --color=auto hello-world

Notez qu'il n'y a pas de limite de la mémoire, ce qui implique l'héritage par défaut :

[root@centos8 ~]# ps -ww -o cgroup 35148
CGROUP
12:memory:/user.slice/user-1000.slice/session-7.scope,7:devices:/user.slice,4:pids:/user.slice/user-1000.slice/session-7.scope,2:blkio:/user.slice,1:name=systemd:/user.slice/user-1000.slice/session-7.scope

Insérer le PID de notre script dans le CGroup helloworld :

[root@centos8 ~]# echo 35148 > /sys/fs/cgroup/memory/helloworld/cgroup.procs

Notez maintenant l'héritage de la limitation de la mémoire - 12:memory:/helloworld :

[root@centos8 ~]# ps -ww -o cgroup 35148
CGROUP
12:memory:/helloworld,7:devices:/user.slice,4:pids:/user.slice/user-1000.slice/session-7.scope,2:blkio:/user.slice,1:name=systemd:/user.slice/user-1000.slice/session-7.scope

Constatez ensuite l'occupation mémoire réelle :

[root@centos8 ~]# cat /sys/fs/cgroup/memory/helloworld/memory.usage_in_bytes
274432

Tuez le script hello-world.sh :

[root@centos8 ~]# kill 35148
[root@centos8 ~]# ps aux | grep hello-world
root 35307 0.0 0.0 12136 1112 pts/1 S+ 08:55 0:00 grep --color=auto hello-world
[1]+ Terminated ./hello-world.sh

Créez un second CGroup beaucoup plus restrictif :

[root@centos8 ~]# mkdir /sys/fs/cgroup/memory/helloworld1
[root@centos8 ~]# echo 6000 > /sys/fs/cgroup/memory/helloworld1/memory.limit_in_bytes
[root@centos8 ~]# cat /sys/fs/cgroup/memory/helloworld1/memory.limit_in_bytes
4096

Relancez le script hello-world.sh et insérez-le dans le nouveau CGroup :

[root@centos8 ~]# ./hello-world.sh &
[1] 35389
[root@centos8 ~]# hello world
[Entrée]
[root@centos8 ~]# echo 35389 > /sys/fs/cgroup/memory/helloworld1/cgroup.procs

Attendez la prochaine sortie de hello world sur le canal standard puis constatez que le script s'arrête :

[root@centos8 ~]# hello world
[Entrée]
[1]+ Killed ./hello-world.sh

La Commande cgcreate

Cette commande permet la création d'un CGroup :

[root@centos8 ~]# cgcreate -g memory:helloworld2
[root@centos8 ~]# ls -l /sys/fs/cgroup/memory/helloworld2/
total 0
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 cgroup.clone_children
--w--w----. 1 root root 0 Jul 13 10:39 cgroup.event_control
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 cgroup.procs
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.failcnt
--w--w----. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.force_empty
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.kmem.failcnt
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.kmem.limit_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.kmem.max_usage_in_bytes
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.kmem.slabinfo
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.kmem.tcp.failcnt
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.kmem.tcp.limit_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.kmem.tcp.max_usage_in_bytes
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.kmem.tcp.usage_in_bytes
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.kmem.usage_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.limit_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.max_usage_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.memsw.failcnt
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.memsw.limit_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.memsw.max_usage_in_bytes
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.memsw.usage_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.move_charge_at_immigrate
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.numa_stat
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.oom_control
----------. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.pressure_level
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.soft_limit_in_bytes
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.stat
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.swappiness
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.usage_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 memory.use_hierarchy
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 notify_on_release
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:39 tasks

Il n'existe cependant pas de commande pour affecter une limitation de la mémoire :

[root@centos8 ~]# echo 40000000 > /sys/fs/cgroup/memory/helloworld2/memory.limit_in_bytes

La Commande cgexec

Cette commande permet d'insérer la limitation dans le CGroup et de lancer le script en une seule ligne :

[root@centos8 ~]# cgexec -g memory:helloworld2 ./hello-world.sh &
[1] 37670
[root@centos8 ~]# hello world
[Entrée]
[root@centos8 ~]#

La Commande cgdelete

Une fois le script terminé, cette commande permet de supprimer le cgroup :

[root@centos8 ~]# ps aux | grep *.sh
root 37670 0.0 0.0 12724 3112 pts/1 S 10:41 0:00 /bin/bash ./hello-world.sh
root 37685 0.0 0.0 12136 1148 pts/1 S+ 10:42 0:00 grep --color=auto hello-world.sh
[root@centos8 ~]# kill 37670
root@centos8 ~]# ps aux | grep *.sh
root 37726 0.0 0.0 12136 1156 pts/1 R+ 10:43 0:00 grep --color=auto hello-world.sh
[1]+ Terminated cgexec -g memory:helloworld2 ./hello-world.sh
[root@centos8 ~]# cgdelete memory:helloworld2
[root@centos8 ~]# ls -l /sys/fs/cgroup/memory/helloworld2/
ls: cannot access '/sys/fs/cgroup/memory/helloworld2/': No such file or directory

Le Fichier /etc/cgconfig.conf

Afin de les rendre persistants, il convient d'éditer le fichier /etc/cgconfig.conf :

[root@centos8 ~]# vi /etc/cgconfig.conf
[root@centos8 ~]# cat /etc/cgconfig.conf
#
# Copyright IBM Corporation. 2007
#
# Authors: Balbir Singh <balbir@linux.vnet.ibm.com>
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of version 2.1 of the GNU Lesser General Public License
# as published by the Free Software Foundation.
#
# This program is distributed in the hope that it would be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
#
#
# By default, we expect systemd mounts everything on boot,
# so there is not much to do.
# See man cgconfig.conf for further details, how to create groups
# on system boot using this file.
group helloworld2 {
cpu {
cpu.shares = 100;
}
memory {
memory.limit_in_bytes = 40000;
}
}

Important - Notez la création de deux limitations, une de 40 000 octets de mémoire et l'autre de 100 cpu.shares. Cette dernière est une valeur exprimée sur 1 024, où 1 024 représente 100% du temps CPU. La limite fixée est donc equivalente à 9,77% du temps CPU.

Créez donc les deux CGroups concernés :

[root@centos8 ~]# cgcreate -g memory:helloworld2
[root@centos8 ~]# ls -l /sys/fs/cgroup/memory/helloworld2/
total 0
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 cgroup.clone_children
--w--w----. 1 root root 0 Jul 13 10:46 cgroup.event_control
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 cgroup.procs
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.failcnt
--w--w----. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.force_empty
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.kmem.failcnt
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.kmem.limit_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.kmem.max_usage_in_bytes
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.kmem.slabinfo
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.kmem.tcp.failcnt
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.kmem.tcp.limit_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.kmem.tcp.max_usage_in_bytes
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.kmem.tcp.usage_in_bytes
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.kmem.usage_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.limit_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.max_usage_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.memsw.failcnt
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.memsw.limit_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.memsw.max_usage_in_bytes
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.memsw.usage_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.move_charge_at_immigrate
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.numa_stat
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.oom_control
----------. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.pressure_level
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.soft_limit_in_bytes
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.stat
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.swappiness
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.usage_in_bytes
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 memory.use_hierarchy
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 notify_on_release
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:46 tasks

[root@centos8 ~]# cgcreate -g cpu:helloworld2
[root@centos8 ~]# ls -l /sys/fs/cgroup/cpu/helloworld2/
total 0
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cgroup.clone_children
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cgroup.procs
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpuacct.stat
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpuacct.usage
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpuacct.usage_all
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpuacct.usage_percpu
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpuacct.usage_percpu_sys
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpuacct.usage_percpu_user
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpuacct.usage_sys
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpuacct.usage_user
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpu.cfs_period_us
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpu.cfs_quota_us
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpu.rt_period_us
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpu.rt_runtime_us
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpu.shares
-r--r--r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 cpu.stat
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 notify_on_release
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Jul 13 10:47 tasks

La Commande cgconfigparser

Appliquez le contenu du fichier /etc/cgconfig.conf grâce à l'utilisation de la commande cgconfigparser :

[root@centos8 ~]# cgconfigparser -l /etc/cgconfig.conf
[root@centos8 ~]# cat /sys/fs/cgroup/memory/helloworld2/memory.limit_in_bytes
36864
[root@centos8 ~]# cat /sys/fs/cgroup/cpu/helloworld2/cpu.shares
100

Copyright © 2022 Hugh Norris.