Dernière mise-à-jour :

- Faire en CentOS 7

- Debian 8

208.2 - Gestion du Serveur Web Apache 2.4 en HTTPS (3/60) - FIXME

LPI 208.2 - Apache configuration for HTTPS

Weight: 3

Description: Candidates should be able to configure a web server to provide HTTPS.

Key Knowledge Areas:

SSL configuration files, tools and utilities

Generate a server private key and CSR for a commercial CA

Generate a self-signed Certificate

Install the key and certificate, including intermediate CAs

Configure Virtual Hosting using SNI

Awareness of the issues with Virtual Hosting and use of SSL

Security issues in SSL use, disable insecure protocols and ciphers

Terms and Utilities:

Apache2 configuration files

/etc/ssl/, /etc/pki/

openssl, CA.pl

SSLEngine, SSLCertificateKeyFile, SSLCertificateFile

SSLCACertificateFile, SSLCACertificatePath

SSLProtocol, SSLCipherSuite, ServerTokens, ServerSignature, TraceEnable

Présentation de SSL

SSL ( Secure Sockets Layers ) est utilisé pour sécuriser des transactions effectuées sur le Web et a été mis au point par :

Netscape

MasterCard

Bank of America

MCI

Silicon Graphics

SSL est indépendant du protocole utilisé et agit en tant que couche supplémentaire entre la couche Application et la couche Transport. Il peut être utilisé avec :

HTTP

FTP

POP

IMAP

Fonctionnement de SSL

Le fonctionnement de SSL suit la procédure suivante :

Le navigateur demande une page web sécurisée en https,

Le serveur web émet sa clé publique et son certificat,

Le navigateur vérifie que le certificat a été émis par une autorité fiable, qu'il est valide et qu'il fait référence au site consulté,

Le navigateur utilise la clé publique du serveur pour chiffrer une clé symétrique aléatoire, une clé de session, et l'envoie au serveur avec l'URL demandé ainsi que des données HTTP chiffrées,

Le serveur déchiffre la clé symétrique avec sa clé privée et l'utilise pour récupérer l'URL demandé et les données HTTP,

Le serveur renvoie le document référencé par l'URL ainsi que les données HTTP chiffrées avec la clé symétrique,

Le navigateur déchiffre le tout avec la clé symétrique et affiche les informations.

Quand on parle de SSL, on parle de cryptologie.

PKI

On appelle PKI (Public Key Infrastucture, ou en français infrastructure à clé publique (ICP), parfois infrastructure de gestion de clés (IGC)) l’ensemble des solutions techniques basées sur la cryptographie à clé publique.

Les cryptosystèmes à clés publiques permettent de s'affranchir de la nécessité d'avoir recours systématiquement à un canal sécurisé pour s'échanger les clés. En revanche, la publication de la clé publique à grande échelle doit se faire en toute confiance pour assurer que :

La clé publique est bien celle de son propriétaire ;

Le propriétaire de la clé est digne de confiance ;

La clé est toujours valide.

Ainsi, il est nécessaire d'associer au bi-clé (ensemble clé publique / clé privée) un certificat délivré par un tiers de confiance : l'infrastructure de gestion de clés.

Le tiers de confiance est une entité appelée communément autorité de certification (ou en anglais Certification authority, abrégé CA) chargée d'assurer la véracité des informations contenues dans le certificat de clé publique et de sa validité.

Pour ce faire, l'autorité signe le certificat de clé publique à l'aide de sa propre clé en utilisant le principe de signature numérique.

Le rôle de l'infrastructure de clés publiques est multiple et couvre notamment les champs suivants :

enregistrer des demandes de clés en vérifiant l'identité des demandeurs ;

générer les paires de clés (clé privée / clé publique) ;

garantir la confidentialité des clés privées correspondant aux clés publiques ;

certifier l'association entre chaque utilisateurs et sa clé publique ;

révoquer des clés (en cas de perte par son propriétaire, d'expiration de sa date de validité ou de compromission).

Une infrastructure à clé publique est en règle générale composée de trois entités distinctes :

L'autorité d'enregistrement (AE ou RA pour Recording authority), chargée des formalité administratives telles que la vérification de l'identité des demandeurs, le suivi et la gestion des demandes, etc.) ;

L'autorité de certification (AC ou CA pour Certification Authority), chargée des tâches techniques de création de certificats. L'autorité de certification est ainsi chargée de la signature des demandes de certificat (CSR pour Certificate Signing Request, parfois appelées PKCS#10, nom du format correspondant). L'autorité de certification a également pour mission la signature des listes de révocations (CRL pour Certificate Revocation List) ;

L'Autorité de dépôt (Repository) dont la mission est de conserver en sécurité les certificats.

Certificats X509

Pour palier aux problèmes liés à des clefs publiques piratées, un système de certificats a été mis en place.

Le certificat permet d’associer la clef publique à une entité ou une personne. Les certificats sont délivrés par des Organismes de Certification.

Les certificats sont des fichiers divisés en deux parties :

La partie contenant les informations

La partie contenant la signature de l'autorité de certification

La structure des certificats est normalisée par le standard X.509 de l’Union internationale des télécommunications.

Elle contient :

Le nom de l'autorité de certification

Le nom du propriétaire du certificat

La date de validité du certificat

L'algorithme de chiffrement utilisé

La clé publique du propriétaire

Le Certificat est signé par l'autorité de certification:

;#; Cette image issue de Comment Ça Marche (www.commentcamarche.net) est mise à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de l'image, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement. ;#;

La vérification se passe ainsi:

;#; Cette image issue de Comment Ça Marche (www.commentcamarche.net) est mise à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de l'image, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement. ;#;

Installation de ssl

Afin de pouvoir configurer le serveur apache en mode ssl, il est necessaire d'installer les paquets mod_ssl et openssl. Le paquet openssl étant déjà installé, installez donc mod_ssl :

[root@centos6 ~]# yum install mod_ssl

Configuration de SSL

Dans le cas où vous souhaitez générer vos propres clés, vous devez d'abord générer une clé privée, nécessaire pour la création d'un Certificate Signing Request. Le CSR doit alors être envoyé à une des sociétés faisant autorité en la matière afin que celle-ci puisse vous retourner votre certificat définitif. Ce service est payant. C'est ce certificat définitif qui est utilisé pour des connexions sécurisées.

Saisissez donc la commande suivante pour générer votre clé privée :

[root@centos6 ~]# openssl genrsa -out www.homeland.net.key 1024
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
........................................++++++
..............++++++
e is 65537 (0x10001)

Générer maintenant votre CSR :

[root@centos6 ~]# openssl req -new -key www.homeland.net.key -out www.homeland.net.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:FR
State or Province Name (full name) []:VAR
Locality Name (eg, city) [Default City]:Toulon
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:Linux E-Learning
Organizational Unit Name (eg, section) []:Training
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:centos.fenestros.loc
Email Address []:root@localhost
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

et répondez aux questions qui vous sont posées. Notez bien la réponse à la question Common Name. Si vous ne donnez pas votre FQDN, certains navigateurs ne gèreront pas votre certificat correctement. Vous pouvez maintenant envoyé votre CSR à la société que vous avez choisie. Quand votre clé .crt vous est retournée, copiez-la, ainsi que votre clé privée dans le répertoire /etc/pki/tls/certs/.

Sans passer par un prestataire externe, vous pouvez signer votre CSR avec votre propre clé afin de générer votre certificat :

[root@centos6 ~]# openssl x509 -req -days 365 -in www.homeland.net.csr -signkey www.homeland.net.key -out www.homeland.net.crt
Signature ok
subject=/C=FR/ST=VAR/L=Toulon/O=Linux E-Learning/OU=Training/CN=centos.fenestros.loc/emailAddress=root@localhost
Getting Private key

Cette procédure va générer trois fichiers dont votre clé privée et un certificat – une clé ayant une extension .crt.

Il convient ensuite de copier ces deux fichiers dans l'arborescence /etc/pki/tls :

[root@centos6 ~]# cp /root/www.homeland.net.key /etc/pki/tls/private/

[root@centos6 ~]# cp /root/www.homeland.net.crt /etc/pki/tls/certs/

Mise en place des paramètres de sécurité SSL

Créez maintenant le répertoire qui va contenir le site sécurisé :

# mkdir /www/ssl

Créez le fichier index.html pour notre site sécurisé :

# vi /www/ssl/index.html

Editez le fichier index.html ainsi :

<html> <body> <center>Accueil du site SSL</center> </body> </html>

En consultant le contenu du répertoire /etc/httpd/conf.d, vous constaterez un fichier ssl.conf.

Ouvrez ce fichier et modifiez la ligne suivante :

#DocumentRoot "/var/www/html"

en :

DocumentRoot "/www/ssl"

Cette directive indique que la racine du site sécurisé sera /www/ssl.

Définissez ensuite les droits d'accès à ce site en ajoutant la section suivante à l'emplacement indiqué :

<Files ~ "\.(cgi|shtml|phtml|php3?)$">
SSLOptions +StdEnvVars
</Files>
# Ajoutez la section suivante
<Directory "/www/ssl">
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
# Fin
<Directory "/var/www/cgi-bin">
SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>

Dernièrement modifiez les deux lignes suivantes :

SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/localhost.key

en :

SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/www.homeland.net.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/www.homeland.net.key

respectivement.

Sauvegardez votre fichier et redémarrez votre serveur apache :

[root@centos6 ~]# service httpd restart
Arrêt de httpd : [ OK ]
Démarrage de httpd : [ OK ]

Passez en revue les directives contenues dans le fichier ssl.conf en utilisant le Manuel en ligne d'Apache.

Tester Votre Configuration

Pour tester votre serveur apache en mode SSL saisissez la commande suivante :

[root@centos6 ~]# openssl s_client -connect www.homeland.net:443
CONNECTED(00000003)
depth=0 C = FR, ST = VAR, L = Toulon, O = Linux E-Learning, OU = Training, CN = centos.fenestros.loc, emailAddress = root@localhost
verify error:num=18:self signed certificate
verify return:1
depth=0 C = FR, ST = VAR, L = Toulon, O = Linux E-Learning, OU = Training, CN = centos.fenestros.loc, emailAddress = root@localhost
verify return:1
---
Certificate chain
0 s:/C=FR/ST=VAR/L=Toulon/O=Linux E-Learning/OU=Training/CN=centos.fenestros.loc/emailAddress=root@localhost
i:/C=FR/ST=VAR/L=Toulon/O=Linux E-Learning/OU=Training/CN=centos.fenestros.loc/emailAddress=root@localhost
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICqTCCAhICCQD2dnaBu4RrlTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBmDELMAkGA1UEBhMC
RlIxDDAKBgNVBAgMA1ZBUjEPMA0GA1UEBwwGVG91bG9uMRkwFwYDVQQKDBBMaW51
eCBFLUxlYXJuaW5nMREwDwYDVQQLDAhUcmFpbmluZzEdMBsGA1UEAwwUY2VudG9z
LmZlbmVzdHJvcy5sb2MxHTAbBgkqhkiG9w0BCQEWDnJvb3RAbG9jYWxob3N0MB4X
DTEzMDcxNTA5MDUzMloXDTE0MDcxNTA5MDUzMlowgZgxCzAJBgNVBAYTAkZSMQww
CgYDVQQIDANWQVIxDzANBgNVBAcMBlRvdWxvbjEZMBcGA1UECgwQTGludXggRS1M
ZWFybmluZzERMA8GA1UECwwIVHJhaW5pbmcxHTAbBgNVBAMMFGNlbnRvcy5mZW5l
c3Ryb3MubG9jMR0wGwYJKoZIhvcNAQkBFg5yb290QGxvY2FsaG9zdDCBnzANBgkq
hkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAsgGH/CeTmW6E+3O2SRf4tVmPAcKKL5MAC3nl
iZvKGE9+QSA1uD9QSxhtTkSaoQbgxfSxTxoZ533eRdwNFgeLbeUqhx8yhOwfzSV5
cNKE3ai4reIOcCMNxjxBWTFj1AH75NHlVH//S7u82GG+pWu+dhC29k+AasxHt2SD
xA9wUv8CAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQCdy/bJKFYCS9LFvEvqcUNizRjj
GJaCqzjDdaC/rpYSDJgFIdt/UWu+DwGVylpSUsQBuG3ASmGblto3JbX2FXdjRj7N
lcxAwtsna9bAoznc2pmRsoRaUKrohiT5iciK2r67uhNfrfgiCWTTpW7L+NZq0s1I
O5dJLH16BMPaTkTRjg==
-----END CERTIFICATE-----
subject=/C=FR/ST=VAR/L=Toulon/O=Linux E-Learning/OU=Training/CN=centos.fenestros.loc/emailAddress=root@localhost
issuer=/C=FR/ST=VAR/L=Toulon/O=Linux E-Learning/OU=Training/CN=centos.fenestros.loc/emailAddress=root@localhost
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 1435 bytes and written 310 bytes
---
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is DHE-RSA-AES256-SHA
Server public key is 1024 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
SSL-Session:
Protocol : TLSv1
Cipher : DHE-RSA-AES256-SHA
Session-ID: 213134CCEB89F17051CDB476CAFB6EDE6173CB0CF74ED4FF219DECC27E1C8B60
Session-ID-ctx:
Master-Key: 6A097818500070788FCFC4E9986966628D40F662B8448D24F83FCF1208FF205798D372E5FC6D7754A7C648841668134E
Key-Arg : None
Krb5 Principal: None
PSK identity: None
PSK identity hint: None
TLS session ticket:
0000 - ab 27 98 fc 21 1c 09 d6-92 b9 b8 0c 52 7c ef 69 .'..!.......R|.i
0010 - 9a cf df f1 40 46 12 89-60 18 ea 42 72 c9 fa 20 ....@F..`..Br..
0020 - 2d 91 96 66 b3 3a dc 11-da 3d 8c 11 fc 02 f9 d7 -..f.:...=......
0030 - e3 96 cd 6f 61 69 e2 01-b0 ab c2 03 a4 e7 65 93 ...oai........e.
0040 - 5b da 38 dc 66 ad 7c 72-db 55 a4 47 30 c4 eb 91 [.8.f.|r.U.G0...
0050 - 8d 7e 56 d8 91 ad af 51-59 53 ef 62 3d 52 5c f4 .~V....QYS.b=R\.
0060 - 4a 96 01 b0 f2 32 08 8b-2d ae b3 9c bf 41 a3 83 J....2..-....A..
0070 - 96 6b a4 37 f4 f6 4e 9d-43 01 ae 5c 08 01 c3 c0 .k.7..N.C..\....
0080 - 85 31 ca d5 10 9f 4a 93-96 7a 87 aa 0e aa e7 1c .1....J..z......
0090 - b4 e2 65 34 21 19 d9 58-9b 01 f8 b7 06 3c a9 fb ..e4!..X.....<..
00a0 - d6 ae 6f 70 8b 23 de 19-e3 c2 88 53 3e 56 a6 19 ..op.#.....S>V..
00b0 - 89 1d 62 a4 37 e6 d7 9f-d0 b2 08 e0 4a d1 f2 df ..b.7.......J...
Start Time: 1373879544
Timeout : 300 (sec)
Verify return code: 18 (self signed certificate)
---

A la suite de l'affichage, saisissez la ligne suivante :

GET / HTTP/1.0 [Entrée] [Entrée]

Vous obtiendrez un résultat similaire à celle-ci :

GET / HTTP/1.0
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 15 Jul 2013 09:13:16 GMT
Server: Apache/2.2.15 (CentOS)
Last-Modified: Mon, 15 Jul 2013 09:08:02 GMT
ETag: "7576-43-4e1893297286c"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 67
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<html>
<body>
<center>Accueil du site SSL</center>
</body>
</html>
closed

Notez qu'il y a génération d'erreurs. Ceci est normal.

Procédez maintenant au test en utilisant votre navigateur en saisissant l'adresse :

https://www.homeland.net

Il est normal que la vérification échoue car dans ce cas il s'agit du certificat de test.

mod_header

HSTS ou HTTP Strict Transport Security est une caractéristique de sécurité qui permet à un site web d'informer les navigateurs qui le site web n'accepte que des connexions sécuriséés.

Pour mettre en place cette notification, il convient d'éditer le fichier /etc/httpd/conf.d/ssl.conf en faisant appel à mod_header afin que l'en-tête soit modifié :

#
# When we also provide SSL we have to listen to the
# the HTTPS port in addition.
#
Listen 443
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains"

Dans ce cas, l'expiration de la notification est dans deux ans (63 072 000 secondes). Un navigateur visitant le site aujourd'hui verra donc l'expiration de deux ans. Si le navigateur reviens demain, celui-ci verra encore deux ans mais à partir de la date de demain.

Pour forcer les navigateurs à connecter en https, il convient d'inclure une règle de ré-ecriture dans la section du site principal de la balise VirtualHost qui se trouve dans notre cas dans le fichier /etc/httpd/conf/vhosts.d/Vhosts.conf :

...
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/html
ServerName www.homeland.net
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
</IfModule>
</VirtualHost>
...

Modifiez vos fichiers de configuration et re-démarrez le service httpd. Testez ensuite avec un navigateur le lien http://www.homeland.net.

<html> <DIV ALIGN=“CENTER”> Copyright © 2004-2017 I2TCH LIMITED </html>